                                                                                           Załącznik do 

                                                                                           Decyzji znak: GN-OŚ.III.7224/16/09
                                                                                           z dnia 24 marca 2009 r.
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia 

pn. „ Remont odcinka drogi krajowej nr 31 w miejscowości 

Boleszkowice wraz z przebudową przepustów, budową 

kanalizacji deszczowej i chodników”

Planowane przedsięwzięcie w całości wykonywane będzie w miejscowości Boleszkowice na działkach o numerach ewidencyjnych 1497, 1654 jako działki główne realizacji inwestycji oraz działki 2, 1548, 1415/1, 1604/2 jako działki mogące wchodzić w zakres inwestycji. Przedmiotowe zadanie stanowi inwestycja liniowa z zakresu budowy infrastruktury drogowej wraz z wymaganym i niezbędnym uzbrojeniem inżynieryjnym. Ogólna długość przebudowywanego odcinka drogi wynosi 1,0574 km, a ogólna powierzchnia podlegająca modernizacji to 1,47 ha. Podstawowe cele inwestycji to: 
a) remont nawierzchni bitumicznych oraz remont i budowa pozostałych elementów zagospodarowania pasów drogowych,

b) budowa kanalizacji deszczowej,

c) remont dwóch przepustów pod drogą krajową,

d) budowa i renowacja trawników,

e) usunięcie ewentualnych kolizji z sieciami infrastruktury technicznej.
Planuje się, iż ulica Warszawska w m. Boleszkowice posiadać będzie projektowaną szerokość jezdni nie zmienioną w stosunku do istniejącej czyli 6,0-7,0 m z lokalnym poszerzeniem w obrębie ostrego łuku w km 87+770,00 do 7,60 m, z dwoma pasami ruchu (po jednym dla każdego kierunku). Remont nawierzchni polegał będzie na sfrezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej i zastąpienie jej nowymi warstwami bitumicznymi z minimalnymi wyrównawczymi korektami niwelety jezdni. Chodniki i zjazdy zostaną zbudowane na bazie kostki betonowej typu polbruk, układanej na podbudowach z destruktu bitumicznego. Krawężniki betonowe ułożone będą na ławie z betonu B15. 
W takcie realizacji przedsięwzięcia planuje się następujące zużycie wody, surowców, materiałów oraz paliwa i energii:

a) woda- 770 m3
b) olej napędowy- 58 t,

c) cement- 26 t,

d) mieszanki betonowe- 180 m3,
e) kruszywa naturalne- 400 m3,

f) mieszanki bitumiczne- 1995 t.

Rozpatrywana inwestycja nie będzie powodowała emisji zanieczyszczeń do środowiska na etapie eksploatacji. 
Przyjęte rozwiązania pozwalają wysnuć wniosek, iż planowana inwestycja wpłynie pozytywnie na otaczające środowisko oraz w znacznym stopniu poprawi parametry techniczno-eksploatacyjne i estetyczne drogi i co stanowi sprawę najważniejszą, poprawi bezpieczeństwo ruchu.
