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Charakterystyka przedsięwzięcia
Przedmiotem przedsięwzięcia jest wykonanie nowej nawierzchni na istniejącej drodze gruntowej na odcinku 550 mb, w skład której wchodzą działki o numerach ewidencyjnych 109 i 131 wraz z korektą niwelety, spadków poprzecznych oraz wykonanie pętli autobusowej. W ramach prac wykonane zostaną następujące elementy robót : profilowania istniejącej drogi, wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie warstwy nawierzchni        z betonu asfaltowego, utwardzonych poboczy i elementów ulic i chodnika przy przystanku autobusowym.

Przebudowę drogi zaprojektowano przy założeniu następujących parametrów technicznych: 

klasa drogi – „D”

kategoria ruchu – KR1

prędkość projektowana – 40 km/h

szerokość drogi 3,5 m

szerokość poboczy – 0,75 m
Układ sytuacyjny przebudowywanych dróg nawiązuje ściśle do istniejącej trasy oraz do granic działki w miejscowości Chlewice. W przekroju normalnym szerokość jezdni wynosi 3,5 m. Spadki poprzeczne jezdni : jednostronny 2% przy przystanku autobusowym a na pozostałym odcinku drogi - spadek daszkowy wynoszący 2%. Wzdłuż krawędzi jezdni zaprojektowano pobocze gruntowe o szerokości 0,75 m i spadku poprzecznym wynoszącym  8 %.

Konstrukcja drogi gminnej składać się będzie z podbudowy z kruszywa łamanego grubości 15 cm, z warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 4 cm i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm.

Przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych zostanie wykonane mechanicznie koryto drogi na całej szerokości jezdni i chodnika – czyli na powierzchni 2360 m2 , zgodnie                        z zaprojektowaną niweletą. Materiał z wykonanego koryta zostanie wykorzystany do utwardzenia poboczy. 

W obrębie pętli autobusowej zaprojektowano następującą konstrukcję : 

podbudowa z kruszywa łamanego , gr. 20 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego , gr. 6cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego , gr.4 cm 

Fragment jezdni o nawierzchni z kostki betonowej ograniczony będzie krawężnikiem betonowym 15x30 ustawionym na ławie betonowej z oporem z betonu B10.

Konstrukcja jezdni : 

podbudowa z kruszywa łamanego , grubości 20 cm,

podsypka cementowo- piaskowa ; grubości 4 cm

kostka betonowa – h-8 cm

Chodnik zaprojektowano o szerokości 2,0 m i spadku poprzecznym 2% w kierunku jezdni. 

Konstrukcja chodnika:

podsypka cementowo -piaskowa , gr. 4cm

kostka betonowa h=8cm

Chodnik będzie ograniczony obrzeżem betonowym o wymiarach 30x8 cm ustawionym na podsypce piaskowej

Niweletę dróg dostosowano do rzędnych terenu istniejącego oraz terenu przyległego w celu właściwego odprowadzenia wód opadowych. 

Podczas wykonywania robót budowlanych używany będzie jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

