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Charakterystyka przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 2133Z o nawierzchni tłuczniowej i gruntowo tłuczniowej na długości 0,6 km – od m. Boleszkowice do gr. powiatu (na kierunku m. Sitno pow. gryfiński). Droga powiatowa spełnia funkcję lokalną stanowiąc połączenie dla miejscowości wiejskich w gminie Boleszkowice oraz dojazd do gruntów rolnych. Celem przebudowy jest poprawa stanu technicznego istniejącej infrastruktury drogowej, a tym samym skrócenie czasu przejazdu i podniesienie jakości podróżowania po atrakcyjnych turystycznie terenach. W ramach inwestycji planuje się wzmocnienie jezdni poprzez wykonanie dodatkowych warstw konstrukcyjnych z kruszywa łamanego i masy mineralno – bitumicznej, wyprofilowanie poboczy gruntowych i terenów chłonnych. Droga przebiega przez grunty rolne w terenie o rozproszonej zabudowie gospodarskiej. 

Przebudowę drogi zaprojektowano przy założeniu następujących parametrów technicznych: 

       - klasa drogi „L” - lokalna (przez klasę drogi rozumie się przyporządkowanie drodze o określonej kategorii (w przypadku niniejszej inwestycji drodze powiatowej) odpowiednich parametrów technicznych, wynikających z jej cech funkcjonalnych);

- kategoria ruchu KR-1, (kategoria ruchu określa klasyfikację dróg według obciążenia ruchem na podstawie liczby osi obliczeniowych 100 kN na dobę na pas obliczeniowy),

- prędkość projektowa 40 km/h, 

- całość objęto przebudową nawierzchni jezdni wraz z ujednoliceniem szer. do 4,0 m z dopuszczeniem miejscowych przewężeń do 3,5 m (obecnie szerokość istniejącej jezdni jest zmienna i wynosi od 3,0 m do 4,0 m) 

- wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni: warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego, warstwa ścieralna z mieszanki mineralno bitumicznej,

- niweleta jezdni ulegnie nieznacznej zmianie w sposób zachowujący obecną dostępność drogi,

- przebudowa zjazdów do pól i do posesji,

- wykonanie poboczy gruntowych,

- wykonanie terenów chłonnych.

Podczas wykonywania robót budowlanych używany będzie jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni przyjęta zostanie na podstawie:

· Analizy stanu konstrukcji istniejącej nawierzchni,

· Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430).

Rodzaje zastosowanej nawierzchni:

1. Konstrukcja jezdni w miejscach występowania nawierzchni tłuczniowej i gruntowo tłuczniowej:

- warstwa ścieralna z masy mineralno – bitumicznej,

- warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego,

2. Istniejące zjazdy:

- warstwa ścieralna z masy mineralno – bitumicznej,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego,

- podsypka piaskowa.

W celu wykonania przebudowy zastosowane zostaną następujące maszyny budowlane: samochody samowyładowawcze, równiarki, koparki, rozkładarka mas bitumicznych, walce statyczne, wibracyjne i ogumione, zagęszczarki, prace wykończeniowe prowadzone będą za pomocą narzędzi ręcznych.
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