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Charakterystyka przedsięwzięcia
Projekt inwestycji obejmuje wykonanie nowej nawierzchni na istniejących chodnikach gruntowych na łącznym odcinku 1749 mb, w skład której wchodzą działki o numerach ewidencyjnych Nr 1513, 1514, 1522, 1523, 1539, 1564/4, 1589, 1657/19 i 1687 obręb Boleszkowice. W ramach prac wykonane zostaną następujące elementy robót: korytowanie istniejących chodników i wjazdów, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (pod chodnik) i kruszywa łamanego (pod wjazdy) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm - na chodniku szarej i na wjazdach czerwonej, wykonanie krawężnika betonowego na ławie z oporem od strony nawierzchni jezdni oraz wykonanie obrzeży betonowych od strony posesji. 

Chodniki zaprojektowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2  marca   1999 r. w  sprawie  warunków technicznych, jakim  powinny odpowiadać  drogi  publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999r, póz. 430).

Chodnik - o konstrukcji nawierzchni przeznaczonych wyłącznie dla ruchu pieszego.

Wjazdy - nawierzchnia o konstrukcji jak drogi klasy L.

Szerokość chodnika- 1,50 m.

Układ sytuacyjny chodnika nawiązuje do ściśle istniejącej nawierzchni ulicy oraz do granic pasa drogowego.

Spadek poprzeczny chodnika 2% w kierunku jezdni. Konstrukcja nawierzchni na chodniku z kostki betonowej POLBRUK grub. 8 cm (szarej) na podbudowie z kruszywa naturalnego grub. 8 cm. Konstrukcja nawierzchni na wjazdach z kostki betonowej POLBRUK grub. 8 cm (czerwonej) na podbudowie z kruszywa łamanego  grub.   15  cm.  Chodnik od strony jezdni  ograniczony krawężnikiem betonowym  15  x 30, a od strony posesji obrzeżem betonowym 20 x 6 cm. 

Przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych zostanie wykonane koryto na całej szerokości chodnika i wjazdów na powierzchni 3114 m2. 

Chodnik zaprojektowano o szerokości 1,50 m. i spadku poprzecznym 2% w kierunku jezdni. Konstrukcja nawierzchni chodnika:
- podbudowa z kruszywa naturalnego grub. 8 cm,
- kostka betonowa grub. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej grub. 3 cm; 

Konstrukcja nawierzchni wjazdów:
- podbudowa z kruszywa łamanego 0 - 31,5 mm, grub. 15 cm,
- kostka betonowa grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej grub. 3 cm. 

Chodnik i wjazdy będą ograniczone od strony jezdni krawężnikiem betonowym 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem, a od strony posesji obrzeżem betonowym 20 x 6 cm ustawionym na podsypce piaskowej. Niweleta chodnika jest dostosowana do istniejącej nawierzchni jezdni.
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