Boleszkowice: Zakup ciągnika rolniczego, pługu odśnieżnego łamanego i posypywarki 600 kg na potrzeby Gminy Boleszkowice.
Numer ogłoszenia: 528880 - 2013; data zamieszczenia: 19.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 467808 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 095 7606124 w. 43, faks 095 7606135.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup ciągnika rolniczego, pługu odśnieżnego łamanego i posypywarki 600 kg na potrzeby Gminy Boleszkowice..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wymagane parametry techniczne ciągnika : - napęd na dwie osie - wysokoprężny o pojemności skokowej ponad 4000 cm3 - 4 -6 cylindrowy - turboładowany - moc znamionowa silnika od 80 do 90 KM - norma emisji spalin TIER III A - układ hamulcowy z tarczami hamulcowymi mokrymi. - błotniki kół przednich - skrzynia biegów synchronizowanych 40 km/h - przekładnie min. 24/24 z rewersem - kabina operatora wyposażona w ogrzewanie i klimatyzację, drzwi po obu stronach kabiny, otwierana tylna szyba, lusterka boczne, oświetlenie wnętrza, - sprężarka, instalacja pneumatyczna jedno- i dwu obwodowa - obroty wałka WOM 540/1000 - blokada mechanizmu różnicowego - szybkozłącza ISO trzy pary (sześć gniazd) - przedni TUZ kat. II wyposażony w haki CBM + instalacja hydrauliczna sterowany joystickiem - reflektory robocze przód i tył - obciążniki kół tylnych tylne - rozmiar kół przednich nie mniej niż 12.4 - R24, tylnych 18.4-R30 - spryskiwacz szyby przedniej - wycieraczka szyby przedniej - łącznik górny - TUZ haki kat. II wyposażony w haki CBM - sterowanie tylnym TUZ- em z zewnątrz ciągnika - udźwig podnośnika tył min. 3000 kg - wydajność pompy hydraulicznej min 50l/min - zaczep transportowy z regulowaną pozycją - zaczep dolny rolniczy - zaczep systemu HITCH - zbiornik paliwa min. 90 l zamykany na kluczyk - drzwi zamykane na kluczyk - lampa migowa pomarańczowa (kogut) - liczba miejsc siedzących łącznie z operatorem - dodatkowe miejsce dla pomocnika Wymagane parametry techniczne posypywarki - system wysiewu odśrodkowy - pojemność zbiornika 0,4 m3 - prędkość obrotowa WOM 540 ort/min, - dopuszczalna ładowność 600 kg - możliwość wysiewu - piach, sól - wałek przekazu mocy - przeznaczenie - praca z ciągnikiem rolniczym Wymagane parametry techniczne pługu odśnieżnego łamanego 5 pozycji roboczych - szerokość robocza - min. 2, 6 metry - wysokość robocza - min. 65 centymetrów - koła podporowe - tak - amortyzacja listwy zgarniającej lemiesza - tak - sterowanie hydrauliczne - tak - oświetlenie pługa - tak - pług zawieszany na przedni TUZ ciągnika.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· FARMRAF Dariusz Mazepa, Szczecin ul. Gwarna 6/4, 70-789 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 140000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 132300,00

· Oferta z najniższą ceną: 132300,00 / Oferta z najwyższą ceną: 140000,00

· Waluta: PLN.

