Boleszkowice: Remont Nawierzchni Bitumicznej oraz chodników w m. Boleszkowice wzdłuż ulic Poniatowskiego i Żeromskiego - II etap
Numer ogłoszenia: 152779 - 2014; data zamieszczenia: 14.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 115017 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 095 7606124 w. 43, faks 095 7606135.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont Nawierzchni Bitumicznej oraz chodników w m. Boleszkowice wzdłuż ulic Poniatowskiego i Żeromskiego - II etap.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach drogowych km 0,25 D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu lub darniny D.01.02.02 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej humusu m2 640 D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg, ulic przepustów D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie wraz z wywozem materiału z rozbiórki: D.01.02.04 - brukowiec wraz z warstwą podsypkową m 212,5 D.01.02.04 - krawężniki betonowe m 520 D.01.02.04 - nawierzchnia z płyt betonowych trylinka wraz z podsypką m2 25 D.01.02.04 - nawierzchnia betonowa chodnika wraz z podsypką m2 15 D.01.02.04 - słupki znaków drogowych wraz z tarczami znaku szt. 5 D.01.02.04 Wywóz materiałów z rozbiórki m2 28,9 D.01.02.04 Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej (istniejący zjazd, chodnik) m2 5 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Kanalizacja deszczowa Wykonanie przykanalików z rur PVC200 m 9 Wykonanie studzienek ściekowych wpusty uliczne, studnia betonowa śr. 500 przykanalików z rur PVC200 szt. 4 PODBUDOWY D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża D.04.01.01 Wykonanie koryta mechanicznie w gruncie kat. II,IV na całej szerokości nawierzchni m2 732,5 D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II,IV m2 732,5 D.04.02.01 Warstwy odsączające D.04.02.01 Warstwa odsączająca wykonana i zagęszczona mechanicznie o gr. 10cm jezdnia, zjazdy m2 422,5 D.04.02.01 Warstwa odsączająca wykonana i zagęszczona mechanicznie o gr. 15cm chodnik m2 310 D.04.04.00 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie D.04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie gr. warstwy po zagęszczeniu 15cm m2 209,7 D.04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie gr. warstwy po zagęszczeniu 20cm m2 218,5 D.04.08.01 Wyrównanie podbudowy kruszywem D.04.04.02 Wyrównanie istniejącej podbudowy z brukowca kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie m3 40 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE D.05.02.02 Nawierzchnia z brukowca D.05.03.11 Wykonanie nawierzchni z brukowca narzutowego, wysokość brukowca 16-20cm m2 6 D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno, gr. 5cm m2 516 D.05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolor szara o gr. 8cm na podsypce piaskowo-cementowej gr. 4cm, spoiny wypełnione piaskiem m2 1257 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolor czerwona o gr. 8cm na podsypce piaskowo-cementowej gr. 4cm, spoiny wypełnione piaskiem m2 210 2 3 4 5 D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp , rowów i ścieków D.06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy gr. warstwy humusu 10cm. m2 430 D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU D.07.02.01 Oznakowanie pionowe D.07.02.01 Ustawienie słupków średnicy 50mm dla znaków drogowych wraz z wykonaniem fundamentu. szt. 4 D.07.02.01 Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych(wielkość znaku M szt. 5 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC D.08.01.01 Krawężniki betonowe D.08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu B15 m2 351 D.08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu B15 na zjazdach m 54 D.08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych opornik o wymiarach 12x25 wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu B15 m 172 D.08.02.01 Chodnik z kostki betonowej D.08.02.01 Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej o grubości 8cm na podsypce piaskowo-cementowej. m2 310 D.08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe D.08.03.01 Ustawienie obrzeży betonowych o wym.30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m 255..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· Firma TERBUD Usługi Budowlane, Handel, Produkcja Czesław Kotliński, ul. Rzemieślnicza 3, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 238000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 150855,70

· Oferta z najniższą ceną: 150855,70 / Oferta z najwyższą ceną: 177561,10

· Waluta: PLN.

