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 Załączniki graficzne

1. Plan orientacyjny inwestycji
1. Przedmiot oraz formalno-prawne podstawy opracowania

Przedmiotem opracowania jest karta informacyjna dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2142Z na odcinku Kaleńsko - granica powiatu (kierunek Szumiłowo)”
Inwestor:

Powiat Myśliborski

 ul. Północna 15

74-300 Myślibórz


 Zakres opracowania jest zgodny z przepisami art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz.U. 2021 poz. 2373). 

Niniejsze opracowanie stanowi integralny załącznik do wniosku o wydanie przez Urząd Gminy w Dębnie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Zakres budowy dróg nie obejmuje dróg znajdujących się w transeuropejskiej sieci dróg w związku z czym nie przeprowadzano audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie inwestycji.
2. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia 

Zakresem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 2142Z na odcinku Kaleńsko do granicy powiatu w województwie Zachodniopomorskim, powiecie myśliborskim, gminie Boleszkowice

Zakres inwestycji obejmuje:

- rozbiórkę istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni i poboczy,

- korytowanie, profilowanie podłoża,

-wzmocnienie istn. konstrukcji jezdni na odcinku na których jest to możliwe,

- wykonanie nowej konstrukcji jezdni i poboczy,

- budowę chodników i zjazdów,

- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
- zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu
- uporządkowanie terenu wraz z humusowaniem.

- wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie sklasyfikowane zostało jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, Par. 3.1 ust. 1, pkt 62)
Zakres oddziaływania inwestycji obejmuje wyłącznie działki, na których została zlokalizowana inwestycja. Jako zakres oddziaływania inwestycji, zgodnie z art. 3, punktem 20 ustawy Prawo budowlane jest rozumiany teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego wprowadzający ograniczenie zagospodarowania i zabudowy terenu w związku z inwestycją do granic działek, na których zlokalizowano inwestycję.

3. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób jej wykorzystania i pokrycie szatą roślinną

Powierzchnia zajmowanego terenu pod inwestycję ok 20000 m2.

Projektowana nawierzchnia bitumiczna ok. 12940 m2.

Projektowane pobocza ok. 4300 m2,

Projektowane chodniki ok. 770 m2
Projektowana przebudowa drogi powiatowej mieści się w granicach istniejącego pasa drogowego. Na terenie tym obecnie znajduje się jezdnia o szerokości ok 4m w złym stanie technicznym. Oprócz tego w pasie drogowym znajdują się drzewa i krzewy. 

Na całej długości historycznego toru kolejki ukształtowany jest prawidłowy przekrój 

4. Rodzaj technologii 

Roboty drogowe:


W odniesieniu do planowanych robót związanych z wykonaniem konstrukcji nawierzchni nie istnieje konieczność specjalnego określania technologii. Przy realizacji stosowane będą typowe zabiegi technologiczne występujące przy liniowych robotach drogowych.
Zgodnie z projektem prace budowlane, składające się na inwestycję, prowadzone będą przy użyciu:

· narzędzi ręcznych (bez napędu i z napędem silnikowym),
· spycharek, koparek itp. (z napędem spalinowym) do różnego rodzaju prac ziemnych, przeładunkowych i porządkowych na terenie placu budowy;

· równiarek, walców itp. do wyrównywania i utwardzania warstw konstrukcyjnych ścieżki rowerowej;

· urządzeń do rozkładania mieszanek bitumicznych;

-
samochodów do transportu wszystkich materiałów stosowanych na budowie.
Wszystkie inne roboty będą wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego.
5. Ewentualne warianty przedsięwzięcia

Inwestycja została zaprojektowana w granicach istniejących działek pasa drogowego. Ze względu na wyznaczone pod inwestycję działki możliwość wariantowania inwestycji jest ograniczona. 

Wariant 0 - nieprzeprowadzanie zamierzenia inwestycyjnego. Zachowanie stanu istniejącego.

Wariant I - przeprowadzenie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu przebudowy drogi o nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej i poboczy gruntowych lub z kruszywa z odprowadzeniem wody opadowej powierzchniowo.


Wariant II - przeprowadzenie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu przebudowy drogi o nawierzchni jezdni o nawierzchni z kruszywa z odprowadzeniem wody opadowej powierzchniowo.

Po przeprowadzeniu analizy preferowanym wariantem jest Wariant I:

- zastosowanie nawierzchni bitumicznej przyczyni się do mniejszej emisji hałasu,
- zastosowanie nawierzchni bitumicznej przyczyni się do większego komfortu użytkowania drogi przez zmniejszenie pylenia w okresach suchych. 
- zastosowanie nawierzchni bitumicznej znacząco wpływa na trwałość nawierzchni.
Realizacja projektu przyczyni się także do:

- poprawienia komfortu życia lokalnej ludności,

- podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy Boleszkowice poprzez oddzielenie ruchu rowerowego od samochodowego (budowa chodników),
- rozwoju turystyki, w tym rowerowej na terenie gminy;

- przebudowana droga będzie miała pozytywny wpływ na efekt ekologiczny, poprzez zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza oraz hałasu na terenie Gminy Boleszkowice, 

- poprawa wizerunku Gminy Boleszkowice jako miejsca nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych.

Realizacja inwestycji objętej niniejszym opracowaniem, wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa osób poruszających się autem, pieszo i na rowerze. Dzięki inwestycji będzie możliwe praktyczne wyeliminowanie ryzyka powstawania kolizji pieszy-pojazd (przez budowę chodników), co znacznie zmniejszy zagrożenie ryzyko utraty życia i zdrowia przez osoby poruszające się po tej trasie.

6. Przewidywana ilość wody wykorzystywanej wody, surowców, materiałów oraz energii.

FAZA REALIZACJI:

Realizacja inwestycji nie będzie się wiązała z koniecznością poboru znaczących ilości wody. Woda będzie zużywana jedynie jako składnik mieszanek betonowych, dla potrzeb sanitarnych pracowników oraz na potrzeby technologiczne zagęszczania gruntu i układania konstrukcji nawierzchni.

Ilości zużytych materiałów, paliw, surowców i energii będą wynikały z zapotrzebowania przez maszyny budowlane wyłącznie podczas budowy i nie będą odbiegały od przyjętych standardowych ilości. 
FAZA EKSPLOATACJI:

Faza eksploatacji drogi nie wiąże się z zapotrzebowaniem na wodę, surowce, materiały oraz energię.
7. Rozwiązania chroniące środowisko

Projektowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko. 

Jako chroniące środowisko należy traktować przewidywane rozwiązania techniczno - organizacyjne i technologiczne, a w szczególności:
 - w fazie budowy stosować wszelkie obowiązujące przy tego rodzaju pracach zasady oraz możliwe i dostępne sposoby w celu ograniczenia ewentualnych ujemnych oddziaływań na środowisko i zdrowie ludzi,

- stosowanie dla potrzeb budowy wyłącznie sprzętu i urządzeń całkowicie sprawnych technicznie oraz spełniających obowiązujące dla nich standardy emisyjne (zwłaszcza w zakresie emisji hałasu i emisji zanieczyszczeń do powietrza), 
- maksymalne ograniczanie prędkości ruchu wszystkich pojazdów w trakcie wykonywania robót budowlanych, 
- prowadzić bezpieczną dla środowiska gospodarkę wytworzonymi w trakcie budowy odpadami, w szczególności poprzez ich okresowe magazynowanie tylko w wyznaczonych miejscach placu budowy, przekazywanie odpadów wyłącznie podmiotom posiadającym zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju działalności wg przepisów ustawy o odpadach, stosowanie w maksymalnym stopniu zasady maksymalnego odzysku wytworzonych odpadów (w tym dla potrzeb budowy), itp.
- należy planować transport materiałów do miejsca budowy w taki sposób, aby nie naruszać granic wyznaczonych w strefach przeznaczonych do transportu

- zaleca się stosować maszyny budowlane i montażowe wysokiej klasy i będące w dobrym stanie technicznym

- cały teren po zakończeniu prac budowlanych powinien zostać doprowadzony do należytego porządku

- paliw i środków smarownych nie przechowywać w obszarze prowadzenia robót i uzupełniać na odpowiednio przystosowanych stanowiskach zapewniających odpowiedni poziom szczelności gruntu;

- należy stosować zasadę minimalnej ingerencji w środowisko.

W stosunku do drzew nie przeznaczonych do wycinki a znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie prac należy:

- drzewa, które są narażone na uszkodzenia w czasie prac, wymaga wykonania zabezpieczenia drzew w sposób uniemożliwiający uszkodzenie,

- dla drzew, które pozostają w terenie po zakończeniu prac, ze względu na zmiany ukształtowania terenu należy wymodelować nieckę o łagodnym pochyleniu,
- drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robót należy natychmiast poddać zabiegom pielęgnacyjnym:

- Przy uszkodzeniu gałęzi:


- wykonać cięcia sanitarne gałęzi do miejsca, gdzie zaczyna się zdrowa tkanka, cięcia 
wykonać trzyetapowo,


- zabezpieczyć natychmiast miejsce cięcia specjalistycznym preparatem.

- Przy ubytkach powierzchniowych pnia:


- wygładzić i uformować powierzchnię rany (ubytku),


- uformować krawędź rany (ubytku),


- zabezpieczyć całą powierzchnię rany specjalistycznym preparatem.

8. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko
8.1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza

W trakcie realizacji robót będzie występować niezorganizowana i okresowa emisja zanieczyszczeń gazowych do powietrza atmosferycznego - w związku ze spalaniem oleju napędowego w silnikach samochodowych i maszyn. Spalanie oleju napędowego powoduje emisje tlenków azotu, tlenków węgla i węglowodorów alifatycznych oraz aromatycznych. Będą to krótkotrwałe i lokalne oddziaływania na powietrze, typowe dla tego rodzaju robót. Znikną one całkowicie po zakończeniu robót. Ilości zużywanego paliwa płynnego przez sprzęt mechaniczny przewidziany do wykonywania robót budowlanych wynosi przykładowo dla koparek – ok. 7 l/m-g, dla spycharki gąsienicowej ok. 10 l/ m-g. Ilość godzin pracy sprzętu zależeć będzie od organizacji robót przez Wykonawcę, nie mniej jednak będzie ona ograniczana do niezbędnego minimum zapewniającego wykonanie nakładów rzeczowych przewidzianych w przedmiarze robót dla przedmiotowej inwestycji (koparki, ładowarki, spychacze, walce drogowe, samochody wywrotki, zagęszczarki, betoniarki itp.). Oprócz tego w miejscu prowadzenia robót wystąpi emisja pyłu, związana z wykonywaniem prac ziemnych oraz poruszaniem się pojazdów i maszyn. Uciążliwości te są takie same jak przy prowadzeniu każdej innej budowy. Będą one jednak krótkotrwałe i ustąpią wraz z zakończeniem etapu budowy. 

W czasie eksploatacji będzie następowała emisja spalin do atmosfery wynikająca z poruszających się pojazdów. Ze względu na charakter lokalizacji inwestycji (osiedle mieszkaniowe) wielkość ruchu pojazdów w wyniku inwestycji nie wzrośnie więc emisja zanieczyszczeń nie ulegnie zwiększeniu. Po realizacji inwestycji można spodziewać się upłynnienia ruchu a w związku z czym zmniejszenia emisji spalin.
Emisja hałasu

Podczas etapu realizacji w wyniku zakładanej technologii robót, oraz prowadzenia prac dojdzie tylko do nieznacznego pogorszenia warunków akustycznych jednak będzie to emisja okresowa oraz występująca wyłącznie w porze dziennej. Organizacja prac powinna zapewnić nie tylko sprawne przeprowadzenie prac, ale również ograniczenie uciążliwości powodowanych emisją hałasu. Możliwe jest to do realizacji poprzez zastosowanie nowoczesnego sprzętu o niskim poziomie emitowanego hałasu, oraz prowadzenie prac emitujących hałas powyżej 70 dB tylko w porze dziennej. W związku z powyższym oddziaływanie na środowisko w okresie budowy nie spowoduje istotnego wzrostu uciążliwości w otoczeniu. 


Na etapie użytkowania nowej bitumicznej nawierzchni i przy braku zwiększenia ruchu (osiedle mieszkaniowe) należy spodziewać się mniejszej emisji hałasu do otoczenia. 
8.2.  Emisja odpadów

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące rodzajów oraz szacunkowych ilości odpadów, które mogą zostać wytworzone w trakcie budowy przedmiotowego odcinka drogi, z podaniem przewidywanego sposobu ich zagospodarowania. 
- 17 05 04: gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 (grunt z wykopów) – ok. 600 Mg,
- 17 01 01: odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – ok. 300 Mg,

Wszystkie wytworzone odpady będą okresowo magazynowane w sposób bezpieczny dla środowiska, tj. w wydzielonych i utwardzonych miejscach placu budowy lub w szczelnych pojemnikach a następnie przekazywane do dalszego zagospodarowania podmiotom posiadającym prawo do prowadzenia tego rodzaju działalności (zgodnie z przepisami ustawy o odpadach), z zachowaniem zasady ich maksymalnego odzysku. Ocenia się, ze przy tak prowadzonej gospodarce wytworzonymi odpadami realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie powodować żadnych znaczących zagrożeń dla otaczającego środowiska. 
W trakcie eksploatacji powstaną zanieczyszczenia w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych. Odpady będą utylizowane przez wyspecjalizowane podmioty.
8.3. Emisja ścieków

Na etapie realizacji mogą występować ścieki socjalno bytowe związane z pracą ludzi przy realizacji inwestycji. Ścieki będą zbierane w szczelnych pojemnikach i utylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez wyspecjalizowane firmy.

Użytkowanie układu drogowego nie będzie powodować powstawania żadnych ścieków przemysłowych. 
8.4. Wpływ na ludzi


Realizacja inwestycji ze względu na jej lokalizację (poza obszarem zabudowanym) nie będzie powodować większych uciążliwości związanych z emisją hałasu, spalin i pyłów powstających przy realizacji inwestycji.
Na etapie eksploatacji wszelkie uciążliwości ustąpią. Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia komfortu dojazdu do posesji, zmniejszenia emisji hałasu i pyłów.
8.5. Środowisko przyrodnicze


Zajęcie terenu w fazie budowy ograniczać się będzie tylko do terenu będącego do dyspozycji inwestora i nie będzie wykraczać poza jej granice. W związku z planowaną inwestycją nastąpi zmniejszenie powierzchni biologicznej spowodowane zajęciem części obecnie porośniętej roślinnością trawiastą. W wyniku prowadzonych prac zostanie trwale usunięta warstwa biologicznie czynna w obszarze projektowanych elementów. 

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania etapu realizacji i eksploatacji inwestycji na ptaki i inne gatunki zwierząt oraz florę i roślinność. Warunki panujące po realizacji inwestycji będą podobne do panujących obecnie.
8.6. Środowisko gruntowo - wodne

Oddziaływanie na powierzchnię ziemi sprowadza się do zajęcia terenu pod inwestycję oraz naruszenie wierzchnich warstw gleby – wykopy, nasypy, zdjęcie humusu, a także zmniejszenie częściowo powierzchni biologicznie czynnej. W czasie realizacji inwestycji czasowo zostanie zajęty teren pod zaplecze budowy i drogi dojazdowe. Roboty budowlane nie wyrządzą trwałych szkód gleby. Podczas budowy nie przewiduje się powstawania ścieków, które mogłyby zanieczyścić wody powierzchniowe lub podziemne. Plac budowy powinien być wyposażony w toalety przenośne. Przyjęte w projekcie budowlanym rozwiązania oraz prawidłowo prowadzona gospodarka odpadami wyeliminują możliwość zanieczyszczenia środowiska gruntowo - wodnego. W trakcie prac budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na właściwą eksploatację sprzętu budowlanego i niepodejmowanie prac remontowych, takich jak wymiana oleju itp. W przypadku rozlania się np. oleju, konieczna jest szybka reakcja, w celu ograniczenia migracji zanieczyszczeń do gruntu i wód gruntowych. W czasie realizacji przedsięwzięcia przestrzegane będą następujące zalecenia:

· zakaz pozostawiania jakichkolwiek odpadów i materiałów budowlanych w wykopach, w szczególności odpadów niebezpiecznych,

· stosowanie maszyn budowlanych w dobrym stanie technicznym

Odwodnienie jezdni będzie odbywało się metodą powierzchniową, w przypadku wycieku substancji niebezpiecznych należy uniemożliwić się rozlaniu substancji, a skażony grunt zutylizować. 
8.7. Likwidacja przedsięwzięcia


Inwestor nie przewiduje na dzisiaj takiej ewentualności jednakże w przypadku zaistnienia w przyszłości takiej sytuacji etap likwidacji będzie się wiązał z podobnymi oddziaływaniami jak na etapie realizacji.

9. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej 

Realizacja i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie wiąże się z ryzykiem poważnej awarii lub katastrofy naturalnej (np. osuwiska, zachwianie przepływu wód podziemnych) zakres robót w sposób minimalny wpływa na zmianę istniejącego i użytkowanego zagospodarowania terenu (istniejąca droga o nawierzchni częściowo bitumicznej częściowo gruntowej).

Stosowane w procesie budowy materiały, sprzęt i technologie nie zawierają substancji niebezpiecznych mogących zanieczyścić środowisko.


Projektowany zakres robót budowlanych nie stwarza ryzyka katastrofy budowlanej w rozumieniu ustawy - Prawo Budowlane.


W obrębie projektowanego zamierzenia budowlanego nie są planowane inne przedsięwzięcia których jednoczesna realizacja mogą powodować kumulację oddziaływań lub zagrożeń.

10. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie


W zakresie zakładanego przedsięwzięcia nie są planowane inne przedsięwzięcia, których oddziaływania mogły by sie skumulować.

W zakresie oddziaływania planowanej inwestycji nie są planowane inne przedsięwzięcia, których oddziaływania mogły by się skumulować.


W zakresie inwestycji oraz oddziaływania inwestycji nie funkcjonują inne zrealizowane przedsięwzięcia, których oddziaływania na etapie eksploatacji mogły by się skumulować z niniejszą inwestycją.

11. Informacja o pracach rozbiórkowych które znacząco mogą znacząco oddziaływać na środowisko.


Prace rozbiórkowe prowadzone w zakresie inwestycji nie będą oddziaływały negatywnie na środowisko naturalne. W wyniku rozbiórki powstanie głównie gruz betonowy którego utylizacja nie wymaga stosowania specjalnych procedur. Rozbiórce nie podlegają elementy z których mogą się wydostać substancje wpływające negatywnie na środowisko.
12. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko


W związku z lokalizacją przedmiotowej inwestycji oraz brakiem ponadnormatywnych oddziaływań na środowisko występujących poza terenem działek na których inwestycja będzie się znajdować, stwierdza się, że nie ma możliwości występowania transgranicznego oddziaływania inwestycji na środowisko.

13. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody , znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

Teren objęty inwestycją leży w obszarze specjalnej ochrony NATURA 2000:
PLB320003 Dolina Dolnej Odry

14. Podsumowanie


Po przeanalizowaniu wpływu planowanej inwestycji można stwierdzić, że jej budowa i eksploatacja przy zachowaniu wszelkich powszechnie stosowanych zasad i metod oraz parametrów pracującego sprzętu nie będzie powodowała uciążliwości dla otaczającego środowiska biotycznego i abiotycznego. Nie dojdzie również do przekroczeń dopuszczalnych standardów środowiska. 

Specyfika oraz zasięg oddziaływań zamykających się w granicach inwestycji sprawia, że eksploatacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na florę, faunę oraz obszary chronione.
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