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I. PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA KARTY PRZEDSIĘWZIĘCIA.

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszej karty przedsięwzięcia dalej KIP jest przedsięwzięcie pn.:

„Rozbudowa istniejącego zakładu produkcji wyrobów z drewna na działce o numerze ewidencyjnym 240/1  obręb Kaleńsko".  Planowane przedsięwzięcie, związane będzie z zwiększeniem produkcji certyfikowanych nadstawek i palet drewnianych oraz rozpoczęcie  przetwarzania powstających w wyniku produkcji trociny na pellet . Podstawowym surowcem do produkcji jest drewno .
Inwestorem tego przedsięwzięcia jest: 
                                            FRAME PACK 

                                            KAMIL SZALAST, REMIGIUSZ PAPROCKI S.K.A.

                                           KALEŃSKO 27,  74-406 NAMYŚLIN
Celem tego opracowania jest przedstawienie informacji o stanie środowiska i prognozach tego stanu, dla którego wykonywany jest KIP, o istniejących i przewidywanych emitorach zanieczyszczeń, o obiektach i obszarach chronionych, o obowiązujących prawnych ograniczeniach korzystania ze środowiska oraz na podstawie tych informacji i posiadanych dokumentacji oszacowanie bezpośrednich, a następnie pośrednich skutków oddziaływania inwestycji na środowisko na etapach realizacji, eksploatacji i likwidacji, jak również wskazanie sposobów zminimalizowania negatywnych skutków przedsięwzięcia na wszystkie elementy środowiska.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje fazę przygotowania, realizacji i eksploatacji w odniesieniu do przedsięwzięcia wraz z towarzyszącymi mu obiektami i urządzeniami budowlanymi.

Omawia jego wpływ na wszystkie elementy środowiska.

Zakres wykonania KIP z obowiązujących przepisów, i m.in. obejmuje:

1. opis planowanego przedsięwzięcia, w tym charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji, główne cechy charakterystyczne procesów technologicznych,

2. opis stanu środowiska i sposobu zagospodarowania terenu w obszarze potencjalnego oddziaływania inwestycji,

3. opis analizowanych wariantów planowanego przedsięwzięcia w tym wariantu polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia oraz wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru,

4. opis zastosowanych metod oceny i przyjętych założeń, wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub we współczesnej wiedzy jakie napotkano opracowując KIP,

5. określenie oddziaływania na środowisko, w tym również w razie wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia a także potencjalnego transgranicznego oddziaływania,

wskazanie czy dla przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dot. obiektów budowlanych i sposobu korzystania z nich,

6. uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko w szczególności na ludzi, faunę, florę, glebę, wodę powietrze, klimat, dobra materialne, dobra kultury, krajobraz oraz wzajemne oddziaływanie między tymi elementami, wraz z oszacowaniem spodziewanych emisji zanieczyszczeń do środowiska,

7. opis i analizę skuteczności proponowanych sposobów zminimalizowania (zapobiegania lub redukcji) ujemnego wpływu na środowisko oraz niezbędnych do tego celu urządzeń ochronnych,

8. przedstawienie zagadnień w formie graficznej,

9. propozycje monitoringu,

10. analizą możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem,

11. oddziaływanie przedsięwzięcia na obszary NATURA 2000 z obserwacjami w terenie.

KIP jest dokumentem niezbędnym w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia z udziałem społeczeństwa, zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
2. Kwalifikacja inwestycji.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10  września 2019r. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko , planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć określonych w § 3 ust.1 pkt 54:

- zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: 
a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy dla których zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z zm.), wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego rodzaju przedsięwzięć jest wójt, burmistrz, prezydent miasta. Biorąc pod uwagę lokalizację omawianego przedsięwzięcia organem właściwym do wydania decyzji będzie Wójt Gminy Boleszkowice.   Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881) par. 1 pkt 3 instalacja do produkcji tzw. pellet nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, gdyż żadna z substancji wprowadzanych do powietrza z tego zakładu nie powoduje przekroczenia 10% dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10% wartości odniesienia, uśrednionych dla 1 godziny. Natomiast instalacja ta wymaga zgłoszenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. nr 130, poz. 880), par. 2 pkt 4.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58 poz. 535 z późn. zm.) planowana wytwórnia pellet nie zalicza się do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej, gdyż nie będą tam wykorzystywane substancje niebezpieczne.
Teren planowanego przedsięwzięcia jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
                  Stan formalno-prawny.
Stan formalno-prawny na maj 2023 r. przedstawia się następująco (Inwestor posiada następujące dokumenty):

1. Akt do dysponowania nieruchomością.
II. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO.
Aktualnie działka  o  nr 240/1 w obrębie Kaleńsko w części związanej w planowaną budową  jest w części niezagospodarowana, stanowią ją  :

-działka nr ew. 240/1 grunty orne klasy V o powierzchni 0,395 ha oraz inne tereny zabudowane Bi o powierzchni 0,6050 ha.  Obecnie teren, na którym będzie zlokalizowana inwestycja  nie jest użytkowany rolniczo, natomiast są postawione obiekty: 

obiekt 1 – istniejąca hala produkcyjna do produkcji palet i nadstawek ( obiekt stały)

obiekt 2 - tymczasowy niepołączony trwale z gruntem, postawiony na 180 dni przewidziany do przebudowy lub demontażu – znajduje się tam końcowy etap montażu nadstawek ( heblowanie, nitowanie i belowanie nadstawek ).

obiekt 3 - tymczasowy niepołączony trwale z gruntem, postawiony na 180 dni przewidziany do przebudowy lub demontażu- znajduje się tam końcowy etap montażu palet. 
obiekt 4 - tymczasowy niepołączony trwale z gruntem, postawiony na 180 dni przewidziany do przebudowy lub demontażu- obiekt jako magazynowy ( nadstawki i palety) z chwilą zakupu linii produkcyjnej do pelletu obiekt ten będzie służył do produkcji pelletu oraz jego magazynowania.

Oględziny działek dokonano w okresie  marzec - kwiecień 2023r.
Pod względem ukształtowania terenu inwestycji, teren jest równinny, stosunkowo niewielkie nachylenie w kierunku  północnym. W/w działka nie jest porośnięta drzewostanem piętra wysokiego i średniego.  [image: image21.png]



Planowane przedsięwzięcie, pn. „Rozbudowa istniejącego zakładu produkcji wyrobów z drewna na działce o numerze ewidencyjnym 240/1  obręb Kaleńsko". „będzie obejmowało budowę nowych obiektów budowlanych, wolnostojących – trzech wiat produkcyjno- magazynowych do produkcji nadstawek, palet drewnianych oraz trzecia do produkcji i magazynowania pelletu z trocin. 
Planowane przedsięwzięcie, związane będzie z zwiększeniem produkcji certyfikowanych nadstawek i palet drewnianych oraz rozpoczęcie  przetwarzania produktu ubocznego (trociny ) na pelet .
Hala produkcyjno-magazynowa nr 1 o powierzchni do 400 m²  ( poz. 2 na planie zagospodarowania ) -   etap montażu nadstawek ( heblowanie, nitowanie i belowanie nadstawek ) + część magazynowa.

Proces produkcyjny opakowania drewniane – nadstawka:
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Przechowywanie tarcicy w sztaplach

Proces polega na przechowywaniu tarcicy ( surowych desek) na sztaplach, na świeżym powietrzu.

Heblowanie 

Heblowanie strugarką czterostronną polega na struganiu bardzo cienkich wiórków drewna, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie gładkiej struktury, a przy tym dowolnie zmniejszyć grubość i szerokość materiału.

Cięcie

Cięcie tarcicy (desek)  polega na dostosowaniu długości desek do wymiaru nadstawek. Dzięki zastosowaniu piły do cięcia długich desek odcinane są elementy o wymaganej długości. Następuje docięcie ich końców pod kątem prostym. W ten sposób uzyskane zostaną elementy składowe nadstawki, które następnie zostaną przekazane do dalszych procesów produkcyjnych.

Nitowanie

Polega na automatycznym nierozłącznym łączeniem elementów za pomocą nitów. Automatycznie nawiercane są otwory, w które osadzane są nity i zawiasy

Sztaplowanie 

Polega na układaniu elementów znitowanych na paletę do procesu zbijania

Ręczne zbijanie

Etap ten polega na ręcznym zbijaniu elementów ( łączenie w gotową nadstawkę)
Kontrola jakości

Ostatnim etapem produkcji jest szczegółowa kontrola, jakości, estetyki wykonania jak i parametrów nadstawki.

Hala produkcyjno-magazynowa nr 2 o powierzchni do 600 m² ( poz. 3 na planie zagospodarowania ) -  etap montażu palet + magazyn. 

Proces produkcyjny opakowań drewnianych typu paleta .


Suszenie i przechowywanie tarcicy na sztaplach
Proces polega na suszeniu i przechowywaniu tarcicy ( surowych desek) na sztaplach, na świeżym powietrzu w celu uzyskania odpowiedniej wilgotności drewna

Cięcie 

Cięcie tarcicy (desek)  polega na dostosowaniu długości desek do wymiaru palet. Dzięki zastosowaniu piły do cięcia długich desek odcinane są ramiaki o wymaganej długości. Następuje docięcie ich końców pod kątem prostym. W ten sposób uzyskane zostaną elementy składowe palety, które następnie zostaną przekazane do dalszych procesów produkcyjnych.

Zbijanie

Na tym etapie gotowe wymiarowe deski układane są w maszynowy format w celu automatycznego zbicia palety

Frezowanie i wypalanie znaków

Przycięte na wymagany wymiar palety, wytworzonej podczas etapu cięcia i zbijania poddaje się procesorowi frezowania za pomocą specjalnie do tego celu przeznaczonego automatu, następnie ręcznie wypalany jest znak zgodności

Kontrola jakości

Ostatnim etapem produkcji palety jest szczegółowa kontrola, której poddane zostanie każde wyprodukowane opakowanie drewniane typu paleta. Kontrola dotyczy parametrów, wytrzymałości,  jakości oraz estetyki wykonania.

Hala produkcyjno-magazynowa nr 3 o powierzchni do 1500 m²( poz. 4 na planie zagospodarowania ) - linia produkcyjna do peletu obiekt ten będzie służył do produkcji peletu i jego magazynowania.           
Cykl produkcyjny będzie odbywał się wewnątrz zamkniętej hali.
Wózki widłowe z surowcem wjeżdżać będą do środka hali, gdzie nastąpi ich rozładunek. Rozładunek odbywać się będzie przy zamkniętej bramie wjazdowej.

W magazynie produktów operować będzie ładowarka sztaplarka o ładowności 1,5 Mg napędzana gazem propan-butan. Przewiduje się, iż sztaplarka ta będzie pracować około 1-2 h/dzień. Przywożone ładowarką trociny będą ładowane do zasobnika trocin poprzez podajnik zgrzebłowy . Pod zasobnikiem znajdować się będzie podajnik ślimakowy transformujący wsad do urządzenia określanego jako separator dużych frakcji . W urządzeniu tym od trocin zostaną oddzielone duże frakcje, takie jak deski, szczapy drewna, kamienie itp. Za separatorem znajdować się będą elektromagnesy usuwające z surowca części metalowe. Usunięcie części metalowych wydłuży żywotność wszystkich urządzeń.

Do produkcji pelletu zastosowano zestaw do rozdrabniania i granulacji odpadów drzewnych do produkcji granulatu z suchych trocin i zrębków (nie większych niż 2x2x0,5cm), który zapewnia wilgotność surowca, która nie przekracza 11%, Granulat jest formowany prasując w sposób naturalny, bez dodatkowego spoiwa, za wyjątkiem występującej w nim wilgoci.

Podstawowe elementy składowe zestawu do odpadów drzewnych:

Bunkier - przenośnik przeznaczony jest do załadunku trocin i drobnych zrębków oraz przenoszenia do separatora.

Odsiewacz zanieczyszczeń - przeznaczony jest do przesiewania dużych zanieczyszczeń (metal, gałęzie i in.).
Młynek - przeznaczony jest do mielenia trocin. Zmielone trociny strumieniem powietrza są przenoszone do cyklonu - separatora. Kamienie spadają do szuflady

Urządzenie do zbierania pyłu i filtracji powietrza filtr powietrza EKO (rękawy filtracyjne i worki do zbierania pyłu) - urządzenia do filtracji powietrza z filtrami rękawowymi mają aż 3 razy większą powierzchnię filtracyjną w porównaniu z urządzeniami wyposażonymi w filtry workowe. Duża powierzchnia filtracyjna jest podstawowym czynnikiem decydującym o wysokiej mocy wentylatora ssącego oraz zapewniającym maksymalną prędkość ruchu powietrza w całym systemie filtracyjnym.

[image: image2]
Filtr powietrza EKO.
Granulator - wykonuje granulat odpowiedniej gęstości i wielkości, który później jest podawany do chłodni.

Urządzenie do pakowania do big Bagów ( przenośnik taśmowy, Bunkier) przeznaczone jest do pakowania granulatu do worków o wadze 600-1200 kg. Przenośnikiem taśmowym granulat jest podawany do bunkra, skąd jest wsypywany do worków, umieszczonych na platformie z wagą elektroniczną.

W procesie zastosowana jest automatyczna stacja smarowania, która jest przeznaczona do zapewnienia stałego smarowania wałków

Proces produkcyjny: Trociny przenośnikiem ślimakowym przechodzą przez odsiewacz zanieczyszczeń, następnie są podawane do młynka, w którym są mielone do wielkości 1-3 mm i wydmuchiwane do cyklonu, w którym są separowane. Następnie z cyklonu zmielone trociny przenośnikiem ślimakowym są dostarczane do bunkra, z którego przez dozownik i mieszadło - do granulatora OGM-1,5A. Surowiec nagrzewa się do 90 -100 0C. Ukształtowany granulat elewatorem jest podawany do chłodni, w której następuje schłodzenie i dalej przenośnikiem jest podawany do urządzenia do pakowania. Okruchy są wsysane do cyklonu i ponownie wykorzystywane. po wyżej wymienionych procesach granulat pakowany jest do worków z tworzywa sztucznego lub big bagów 600-1200 kg.
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Instalacja do produkcji pelletu.

Pellet w workach foliowych lub big bagach  600 kg lub 1200kg układane będą na paletach drewnianych i składowane w hali magazynowej, skąd transportem samochodowym będą dostarczane do odbiorców. Transport worków z pellet z magazynu na samochody odbywać się będzie sztaplarką o ładowności 1,5 T, napędzaną gazem. Przewiduje się, iż ta sztaplarka pracować będzie około 1-2 h/dzień. Planowana roczna produkcja pelletu  -  6000 Mg z surowca wytworzonego w wyniku działalności własnej ( cięcia, szlifowania, heblowania drewna ).
Na potrzeby produkcji pelletu prognozuje się wykorzystanie następujących ilości wody, materiałów, paliw oraz energii:
             Woda :
· Woda do celów technologicznych- ok. 9,0 m3/ miesiąc
            Energia elektryczna

· ok. 15 MWh/miesiąc.                                                                                                                      Gaz propan – butan 
· ok.33
kg gazu propan-butan/tydzień– 3 butle (wózek widłowy/gazowy).
Powierzchnia zajęcia terenu planowanej rozbudowy.     
	Lp.
	Rodzaj zajęcia terenu
	Powierzchnia (m2)

	1. 
	planowana całkowita powierzchnia budynków 
	ok. 2912

	     2.
	powierzchnia dróg wewnętrznych
	ok.  3375

	 3.
	pozostały teren powierzchniowo czynny
	ok. 3513


             Planowe przedsięwzięcie znajduje się z dala od terenów wodno - błotnych,  obszarów górskich, obszarów strefy ujęć wód i zbiorników wodnych ( 0.468km), obszarów o gęstym zaludnieniu oraz obszarów uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. Planowane przedsięwzięcie w południowej części lokalizacji znajduje się kilkanaście metrów  od obszaru objętego ochroną Natura 2000.

Ponadto obszar, na którym będą  znajdowały się projektowane obiekty  nie jest terenem, na którym standardy jakości środowiska są przekroczone. Zgodnie z informacją uzyskaną ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boleszkowice na terenie działki o numerze 240/1 nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne. 
Ogólne dane o terenie

      Analizowany teren znajdować się będzie w kierunku północno-zachodnim od m. Kostrzyn Nad Odrą przy drodze wojewódzkiej (dz. nr 158) . Teren przyległy do planowanego przedsięwzięcia od południa uprawy rolne natomiast z pozostałych stron stanowią tereny leśne. 

Morfologicznie jest to fragment dużego obszaru sandrowego, położonego na południe od moreny czołowej Moryń- Barlinek, fazy pomorskiej, zlodowacenia bałtyckiego.                                                 Warunki hydrogeologiczne                                                                                                                                    Morfologia, hydrografia i warunki klimatyczne.                                                                                        Według  podziału  fizyczno  –  geograficznego  Polski  J.  Kondrackiego,  gm. Boleszkowice  leży w podprowincji  Pojezierzy  Południowobałtyckich  (314  –  316,  na obszarze 2 makroregionów i 2 mezoregionów:  makroregion Pojezierza Południowopomorskie ( 314 – 6 – 7), mezoregion równina Gorzowska (314.61), makroregion  Pradolina  Toruńsko  –  Eberswaldzka  (315.3),  mezoregion  Kotlina Freienwaldzka (315.32). Granicą  tych  mezoregionów  na  obszarze  gminy  Boleszkowice  jest  strefa krawędziowa  doliny  Odry  (podkreśla ją  przebiegająca  u  podstawy  wysoczyzny  linia kolejowa  Szczecin –  Kostrzyn).  Zachodnia  część  gminy  znajdująca  się w  dolinie Odry należy  do  mezoregionu  Kotlina  Freienwaldzka  (Oderbruch)  przeciętego  granicą państwową  na  Odrze,  a  pozostała  część  gminy  znajdująca  się  na  plejstoceńskiej wysoczyźnie morenowej należy do mezoregionu Równina Gorzowska.
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Rys. 1 Podział jednostek fizyczno-geograficznych w rejonie planowanej inwestycji. Kolorem czerwonym zaznaczono inwestycję. (w. Kondrackiego, 2000)
Budowa geologiczna.
Gleby na obszarach gm. Boleszkowice, podobnie jak pokrywa glebowa Pomorza, są tworami stosunkowo młodymi. Skałami macierzystymi gleb na tym obszarze są utwory czwartorzędowe o genezie lodowcowej i wodnolodowcowej wieku plejstoceńskiego oraz utwory związane z późniejszymi (holocen), trwającymi również współcześnie, procesami akumulacji osadów organicznych, rzecznych, eolicznych. Są to gliny zwałowe, piaski akumulacji lodowcowej z głazami, piaski i żwiry akumulacji wodno – lodowcowej, piaski rzeczne tarasów akumulacyjnych, piaski wydmowe, mady i piaski rzeczne, torfy. Na tych utworach wykształciły się prawie wszystkie typy gleb charakterystyczne dla terenów nizinnych. Są to gleby pseudobielicowe, brunatne właściwe, brunatne wyługowane, czarne ziemie, gleby torfowe różnych typów, murszowo mineralne, mady. Pod względem budowy geologicznej rejon przedsięwzięcia położony jest w granicach niecki szczecińskiej, zbudowanej z osadów wieku permskiego, triasowego i kredowego o łącznej grubości około 3-4 km. Nad nimi zalegają utwory trzeciorzędowe - iły, mułki, piaski i żwiry o łącznej miąższości 70 m. Osady najmłodsze - czwartorzędowe - związane są z procesami glacjalnymi oraz z działalnością wód rzecznych mających miejsce podczas zlodowacenia bałtyckiego (faza poznańska). Zalegające złoża stanowią czwartorzędowa serię piaszczysto-żwirowa. Jest ona związana z działalnością wód roztopowych lodowca, dzięki którym nastąpiło przemieszczenie i akumulacja osadów piaszczysto-żwirowych bezpośrednio u podnóża wysoczyzny morenowej. Osady te stanowią prawdopodobnie stożek napływowy sandrowej doliny rzeki. Im dalej od wysoczyzny tym materiał staje się bardziej drobnoziarnisty (z powodu osłabienia siły nośnej wód), a seria żwirowa występuje w formie małych soczew i przewarstwień. Całkowita miąższość serii piaszczysto-żwirowej powinna wynosić kilka metrów. W serii tej występować mogą domieszki cząstek organicznych. Nadkład nad złożową serią piaszczysto-żwirową stanowi gleba oraz piaski, mułki i torfy. Podłożem serii złożowej są szare gliny i mułki.
Warunki hydrogeologiczne.
Według podziału hydrograficznego Polski, gm. Boleszkowice znajduje się na obszarze dorzecza Odry w polu zlewni nr 121 od ujścia Warty do Iny. W granicach gminy są to bezpośrednie obszary zlewniowe Odry i zlewnia Myśli – jednego z większych dopływów Odry w jej dolnym biegu. Reżim hydrologiczny i jakość wód Odry zależy przede wszystkim od gospodarki wodnej w całym dorzeczu rzeki łącznie ze zlewniami dopływów z obszaru Niemiec i Republiki Czeskiej (źródłowe partie Odry), a w odniesieniu do rzeki Myśli – od gospodarki wodnej na obszarze gminy Boleszkowice oraz gmin środkowego i górnego biegu rzeki (Dębno, Myślibórz, Barlinek). 

Wschodnia część gminy Boleszkowice znajduje się na obszarze rozległej, zasobnej w wodę struktury hydrogeologicznej rozciągającej się również w gminach Dębno, Mieszkowice i w powiecie gorzowskim. Jest to jeden z głównych zbiorników wód podziemnych w Polsce GZWP nr 134 Dębno. Zachodnia część tego zbiornika (w tym część leżąca na obszarze gm. Boleszkowice) kwalifikowana jest do wysokiej ochrony wód podziemnych (OWO). Szczególne znaczenie w zewnętrznych powiązaniach przyrodniczych gminy mają doliny rzek jako korytarze ekologiczne odgrywające istotną rolę w funkcjonowaniu przyrody i kształtowaniu krajobrazu w układach ponadlokalnych. Dolina Odry stanowi ważne ogniwo w sieci korytarzy ekologicznych o znaczeniu europejskim a w odniesieniu do ptaków wędrownych stanowi ważne ogniwo w transkontynentalnym korytarzu ekologicznym. Według wykazu gruntów gminy Boleszkowice grunty pod wodami zajmują 247 ha, tj. 1,9% powierzchni gminy; w tym wody powierzchniowe płynące – 180 ha, stojące – 67 ha. Do wód powierzchniowych na obszarze gminy należą: 

· rzeka Odra, 
·  rzeka Myśla i kilka niewielkich strumieni, 
· starorzecza w dolinie Odry, 
· jedno jezioro oraz liczne śródpolne oczka wodne, 
· rowy otwarte, 
· kilka niewielkich stawów hodowlanych.
 Gmina Boleszkowice leży w dorzeczu Odry, na prawym brzegu dolnego biegu rzeki, poniżej ujścia Warty. Według podziału hydrograficznego Polski, jest to pole nr 121 obszaru zlewniowego Odry od Warty do Iny. Obszar ten oddzielony jest od zlewni Warty działem wodnym II rzędu, przebiegającym na południe od gminy Boleszkowice.

             Gmina znajduje się w zasięgu bezpośredniej, prawobrzeżnej zlewni rzeki Odry oraz zlewni jej prawobrzeżnego dopływu – rzeki Myśli. Pomiędzy tymi zlewniami przebiegają działy wodne II rzędu. W granicach zlewni Myśli wydzielone są zlewnie niższego rzędu cieków zasilających rzekę.

              Na obszarze gminy Boleszkowice wydzielone są następujące zlewnie cząstkowe Odry i Myśli: 

· zlewnia nr 1 – bezpośrednia zlewnia Odry od Warty do Myśli - obejmuje południową część doliny Odry i południowo-zachodnią część wysoczyzny, 
· zlewnia nr 2 – zlewnia Myśli - obejmuje wschodnią część wysoczyzny oraz środkową część doliny Odry, w tym: - zlewnia nr 2 l
 – zlewnia Myśli od cieku z Boleszkowic do ujścia do Odry, - zlewnia nr 2 k1 

 – zlewnia Myśli od Kosy do dopływu z Boleszkowic, bez Sienicy, 
· zlewnia nr 4 (w tym zlewnia nr 3) – bezpośrednia zlewnia Odry od Myśli do Kurzycy - obejmuje północną część doliny Odry i północno-zachodnią część wysoczyzny. 
Układ hydrograficzny gminy charakteryzuje się dużą asymetrią: koryto Odry, największej rzeki gminy przebiega marginalnie, natomiast główną oś hydrograficzną obszaru stanowi jej prawobrzeżny dopływ – rzeka Myśla, przepływająca mniej więcej równoleżnikowo przez południową część gminy. 

Rzeka Odra.

 Odra jest jedną z największych rzek w zlewisku Morza Bałtyckiego i drugą (po Wiśle) pod względem długości i wielkości przepływu rzeką w Polsce a największą i najzasobniejszą w wodę rzeką woj. zachodniopomorskiego. W granicach województwa znajduje się dolny i ujściowy odcinek Odry. Całkowita długość Odry od źródeł (Republika Czeska) do Zalewu Szczecińskiego wynosi 854 km, z tego w granicach Polski 742 km. Pod względem hydrologicznym dopiero dolna Odra (poniżej ujścia Warty) jest rzeką typowo nizinną, swobodnie płynącą. Odra jest uregulowana i zaliczona do wód śródlądowych, żeglownych.

 Długość Odry w granicach gm. Boleszkowice wynosi 11,25 km. Brzegi rzeki są urozmaicone licznymi zatokami, półwyspami i wyspami oraz zabudowane ostrogami, uformowanymi prostopadle do brzegu. Przy kopalniach kruszywa naturalnego Chlewice i Kaleńsko znajdują się nabrzeża załadowcze kruszywa a w Porzeczu, Przewozie Chlewickim i Kaleńsku pozostałości po dawnych przeprawach promowych.

 Szerokość Odry jest zmienna i wynosi na wysokości Czajczej Łąki w pobliżu południowej granicy gminy 220 m, na wysokości Kaleńska – 232 m, Kaleńskich Kanałów – 240 m, kopalni Chlewice – 247 m, poniżej ujścia Myśli –278 m, w pobliżu północnej granicy gminy – 200 m. Przeciętna głębokość Odry wynosi 3,5 m (dno piaszczyste), szybkość prądu rzeki 0,8 m/sek. Rzędna lustra wody na wysokości Kaleńska wynosi 9,7 m n.p.m. a Porzecza 8,4 m n.p.m.; średni spadek na tym odcinku wynosi 0,12 ‰ (średni spadek całego biegu rzeki – 0,73‰).

 Na obszarze gminy Boleszkowice nie ma punktu monitoringu stanu wód Odry. Najbliższy taki punkt znajduje się w Gozdowicach (gm. Mieszkowice), w odległości ok. 12 km poniżej północnej granicy gminy.

Rzeka Myśla

 Myśla jest prawobrzeżnym dopływem Odry, jednym z ważniejszych w jej dolnym biegu. Wpływa do Odry na zachód od Chlewic na wysokości 8,5 m n.p.m. Całkowita długość rzeki wynosi 95,6 km a powierzchnia jej zlewni wynosi 1334 km2. Za obszar źródłowy Myśli przyjmuje się bezimienny ciek wypływający spod Rychnowa (gm. Barlinek). W granicach gminy Boleszkowice długość Myśli wynosi ok. 19 km. Myśla wpływa na obszar gminy w jej wschodniej części na północ od Chwarszczan (lustro wody na wysokości 27,6 m n.p.m.) i na całej długości utrzymuje mniej więcej zachodni kierunek biegu. Myśla jest rzeką o urozmaiconym nurcie a jej dolina należy do ciekawszych form geomorfologicznych, o dużej atrakcyjności przyrodniczo - krajobrazowej.

 Prawie na całej długości bieg rzeki jest kręty, brzegi urwiste i przeważnie zalesione, podmywane przez nurt. Średni spadek rzeki wynosi 0,7‰, średni przepływ 2,7 m3/s, maksymalna rozpiętość wahań stanów wody wynosi 1,5 m. W granicach gminy nurt rzeki zmienia się wiele razy. Na odcinku Chwarszczany – Reczyce Myśla wcina się w wysoczyznę morenową gdzie miejscami płynie w głębokiej dolinie o założeniu rynnowym a na odcinku Chwarszczany – Gudzisz płynie bardzo wąską, przełomową doliną. Strome zbocza doliny osiągają w tym miejscu do 35 m wysokości nad poziom doliny. Na tym odcinku Myśla płynie wartkim nurtem upodabniając się do rzek podgórskich. Na wysokości Reczyc Myśla głęboka wcina się w poziom tarasu erozyjno-akumulacyjnego do poziomu glin lodowcowych, w wyniku czego powstało tu kamieniste dno z głazów narzutowych i grubego żwiru. Nurt rzeki na tym odcinku jest również wartki. Średni spadek Myśli wynosi w granicach gminy 0,99‰.

Poniżej Reczyc rzeka wpływa do doliny Odry, gdzie od Namyślina jej dolina znacznie się rozszerza a rzeka silnie meandruje. 

Zbiorniki wodne

 Na obszarze gminy nie ma dużych, naturalnych zbiorników wodnych. Na tarasie zalewowym doliny Odry znajdują się liczne starorzecza (zabagnione lub wypełnione wodą). Największe nagromadzenie tych zbiorników wodnych występuje na północny zachód od Kaleńska, gdzie noszą nazwę, Kaleńskie Kanały oraz na zachód od Porzecza (obszar zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Porzecze”). Podłużne formy tych zbiorników tworzące liczne zakola wskazują na to, że mogą stanowić pozostałość dawnych kanałów ulgi.

 Na wysoczyźnie, zwłaszcza w północno-wschodniej części gminy znajdują się liczne, niewielkie, naturalne zbiorniki wodne typowe dla krajobrazu polodowcowego. Są to śródpolne, małe jeziorka typu wytopiskowego tzw. oczka wodne, najczęściej o powierzchni do 1 ha bez dopływu powierzchniowego (niepodlegające klasyfikacji gleboznawczej). Wyróżniają się w otwartym, rolniczym krajobrazie towarzyszącym im zadrzewieniem i zaroślami. Największym, naturalnym zbiornikiem wodnym jest jezioro bez nazwy w Wysokiej. Jest to jezioro polodowcowe typu wytopiskowego o powierzchni 5 ha. Rzędna lustra wody – 56,4 m n.p.m. Jezioro jest silnie zeutrofizowane, brzegi są niedostępne, zadrzewione i zakrzewione. Wykorzystywane jest jako staw hodowlany do produkcji karpia, lina, karasia (własność AWRSP Szczecin). Funkcjonowanie stawu hodowlanego związane jest z odprowadzaniem nadmiaru wody podziemnym rurociągiem do kanału Dar – dopływu Myśli na obszarze gm. Dębno. 

Na obszarze gminy znajdują się 2 zespoły podmokłych terenów z zarastającymi oczkami wodnymi. Są to: istniejący użytek ekologiczny „Torfowisko Gudzisz” (UE1) oraz proponowany użytek ekologiczny „Boleszkowickie Rozlewiska’ (UE2). 

Stawy hodowlane są bardzo małymi zbiornikami. Jeden obiekt znajduje się na obszarze proponowanego użytku ekologicznego UE2, drugi na terenie zrekultywowanego wyrobiska po eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Gudzisz. Są to stawy karpiowe (prywatne).

Wody powierzchniowe

 Jakość wód głównych rzek gminy Boleszkowice, tj. Odry i Myśli, zależy przede wszystkim od gospodarki wodno-ściekowej prowadzonej w dorzeczu środkowego i górnego biegu tych rzek, a więc od jakości wód wpływających na obszar gminy. W odniesieniu do Myśli, o czystości wód tej rzeki decyduje również stan gospodarki wodno-ściekowej w samej gm. Boleszkowice ze względu na przebiegający tu dolny i ujściowy odcinek rzeki.

Wody podziemne

 Obszar gminy nie jest objęty monitoringiem jakości wód podziemnych. Najbliższy punkt monitoringu tych wód znajduje się w Mostnie (gm. Dębno) na obszarze GZWP nr 134 „Zbiornik Dębno”, którego zachodnia część obejmująca północno - wschodnią część gminy Boleszkowice jest obszarem wysokiej ochrony (OWO). Punkt monitoringu jest otworem badawczym nr 791 krajowej sieci monitoringu wód podziemnych eksploatowanym przez Państwowy Instytut Geologiczny. Monitoring obejmował wody wgłębne (poziomy wodonośne głównie o charakterze subartezyjskim lub artezyjskim oraz o dobrej i średniej izolacji przed wpływem zanieczyszczeń odpowierzchniowych) czwartorzędowej warstwy wodonośnej.

 Na podstawie oceny wskaźników fizycznych i chemicznych wód badanych w latach 1997 – 2002, wody wgłębne zaliczone zostały do II klasy czystości wód podziemnych, tj. do wód średniej jakości. Na powyższą ocenę wpłynęła podwyższona zawartość składników nietoksycznych tj. żelaza ogólnego, manganu, fosforanów i strontu.
Nr JCWPd: 23
Powierzchnia: 2007,20 km2 

Region: Dolnej Odry 

Województwo: zachodniopomorskie 

Powiaty: gryfiński, myśliborski, 

Arkusze MhP w skali 1:50 000: 228, 266, 304, 305, 306, 307, 343, 344, 345, 346, 347, 383, 384, 385, 386, 387, 423, 424, 

Arkusze MhP w skali 1:200 000 Pyrzyce, Gorzów Wielkopolski, Słubice

Region hydrogeologiczny wg Atlasu hydrogeologicznego Polski 1995 r.: V, VI1 

Głębokość występowania wód słodkich od 25 do 50 m, lokalnie 5-25 m.

lokalizacja 
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SYMBOL całej JCWPd uwzględniający wszystkie profile:

Q(1-3) , (Q-M), (M1-2), (MZ), (Cr3 Z)

Opis symbolu:

W czwartorzędowym piętrze wodonośnym występuje od jednego do trzech poziomów wodonośnych. Lokalnie pod osadami czwartorzędu występuje piętro wodonośne mioceńskie z jednym lub dwoma poziomami, niekiedy pozostającymi w łączności z poziomami wodonośnymi czwartorzędowymi. Poziomy mioceńskie wykazują lokalnie słabe zasolenie ascensyjne. W NW części obszaru w kredowych utworach węglanowych występują zasolone wody szczelinowe.

Q, M - wody porowe w utworach piaszczystych

Cr3 – wody szczelinowe w utworach węglanowych

Cecha szczególna JCWPd (ilościowa, chemiczna): wykorzystanie zasobów dyspozycyjnych 3,7 %, wody w poziomach mioceńskich lokalnie zagrożone zasoleniem ascensyjnym. Wody piętra kredowego występujące w szczelinowych utworach węglanowych lokalnie są zasolone. 

GZWP występujące w obrębie JCWPd (symbol i numer): QM,Tr 134, 135

Wyniki badań monitoringu stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2012 – 2014  dane Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy:

BOLESZKOWICE  KŁODAWKA

Eu. kod JCWP: PLRW60001718929 RZEKI

Nazwa JCWP: Potok nizinny piaszczysty (17)

Status JCWP: Silnie zmieniona

Ocena stan: umiarkowany

Ocen ryzyka: zagrożona

Derogacje: 4(4) – 1 / 4(4) – 2 derogacje czasowe- brak możliwości technicznych/ derogacje czasowe- dysproporcjonalne koszty

         Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami Głównych Zbiorników Wód

Podziemnych. Najbliżej położonymi zbiornikami w rejonie planowanej inwestycji jest czwartorzędowy zbiornik wód podziemnych GZWP nr 134 Dębno o szacunkowych zasobach dyspozycyjnych 51.5 tys. m3/d. 
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Ponadto w rejonie przedmiotowej inwestycji nie zostały wyznaczone żadne formy ochrony przyrody wiązane z ochroną środowisk bagiennych. W świetle strategii ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce oraz Konwencji Ramsarskiej tereny opisywane powyżej nie są zaliczone do obszarów wodno-błotnych.
Warunki klimatyczne.

Gmina Boleszkowice podobnie jak reszta kraju, należy do strefy klimatu umiarkowanego w obszarze wzajemnego przenikania się wpływów oceanizmu atlantyckiego i kontynentalizmu wschodnio – europejskiego. Udział cech klimatu morskiego jest tu jednak większy. Najczęściej napływają na ten obszar z zachodu wilgotne masy powietrza polarno – morskiego, związane z intensywnym przemieszczaniem się i dużą aktywnością północnoatlantyckiego niżowego ośrodka barycznego. W podziale Polski na dzielnice rolniczo – klimatyczne R. Gumińskiego, gmina należy do nadnoteckiej dzielnicy, która ma charakter przejściowy pomiędzy chłodniejszą i wilgotniejszą dzielnicą pomorską a cieplejszą i bardziej suchą dzielnicą środkową. W rejonizacji klimatycznej dawnego województwa szczecińskiego według K. Prawdzica i Cz. Koźmińskiego, gmina Boleszkowice znajduje się w 2 jednostkach o różnych klimatach lokalnych, tzw. krainach klimatycznych: Kraina V – Dolina rzeki Odry , Kraina VI – Pojezierze Myśliborskie.

Częstotliwość występowania poszczególnych kierunków wiatrów i cisz atmosferycznych przedstawiono na podstawie danych meteorologicznych 2 stacji: dla Krainy V – Dolina rzeki Odry ze stacji w Słubicach oddalonej od centrum gminy o ok. 36 km w kierunku południowym a dla Krainy VI – Pojezierze Myśliborskie ze stacji w Trzcińsku Zdroju oddalonej o ok. 30 km w kierunku północnym.

W dolinie dominują w ciągu roku wiatry z kierunku zachodniego i południowo – zachodniego. Częste są również wiatry z kierunku północno-zachodniego. Najrzadziej występują wiatry z kierunku południowo – wschodniego. Duży jest udział cisz atmosferycznych.

Na wysoczyźnie dominują w ciągu roku wiatry z kierunku wschodniego i zachodniego, występujące prawie w jednakowym udziale. Często są również wiatry z kierunku południowo – zachodniego i południowo – wschodniego. Najrzadziej występują wiatry z kierunków północnych. Bardzo duży jest udział cisz atmosferycznych. 

Zróżnicowanie klimatu na obszarze gminy wynika z uwarunkowań lokalnych dotyczących m. in. ukształtowania terenu i jego wzniesienia nad poziomem morza, stopnia pokrycia terenu lasami i łąkami, głębokości poziomu wód gruntowych. W kształtowaniu klimatu lokalnego gminy mają niewątpliwie duży udział następujące cechy środowiska przyrodniczego: rozległe, otwarte tereny wysoczyznowe; doliny rzek i bezodpływowe podmokłe obniżenia terenu na wysoczyźnie; duże zwarte kompleksy leśne. Do obszarów o korzystnych warunkach klimatycznych z punktu widzenia stałego przebywania człowieka należą otwarte tereny wysoczyznowe w północno – wschodniej części gminy, będące poza zasięgiem zalegania chłodnego i wilgotnego powietrza. Charakteryzują się one na ogół dobrymi warunkami termiczno – wilgotnościowymi. Są dobrze przewietrzane ze względu na częste wiatry z przeciwstawnych kierunków, głównie zachodnie i wschodnie oraz południowo – zachodnie i południowo – wschodnie. Odsłonięte tereny (z przewagą gruntów ornych) są dobrze nasłonecznione. Szczególnie uprzywilejowane są stoki o ekspozycji południowej i południowo – zachodniej ze względu na korzystne warunki solarne.

 Tereny kompleksów leśnych charakteryzują się mniejszymi amplitudami temperatury i wilgotności, znacznym osłabieniem siły wiatru, mniejszym nasłonecznieniem. Obszary zalesione cechują się wyższą wilgotnością powietrza w stosunku do terenów odkrytych. Wartość wilgotności powietrza wzrasta w lasach z przewagą drzewostanów liściastych. Podczas słonecznej pogody temperatura wewnątrz lasu jest nieco obniżona a nocą podwyższona. W dni pochmurne natomiast temperatury na terenach zalesionych i otwartych są wyrównane. Dominujące w kompleksach leśnych gminy siedliska boru świeżego i boru mieszanego świeżego z przewagą drzewostanu sosnowego tworzą mikroklimat o bardzo korzystnych warunkach bioklimatycznych (lotne olejki eteryczne, aktywniejsza jonizacja powietrza). Do obszarów o niekorzystnych warunkach klimatycznych należą doliny rzek Odry i Myśli oraz podmokłe, bezodpływowe obniżenia terenu na wysoczyźnie, na południe od Boleszkowic. Mikroklimat kształtuje się tu w dużym stopniu pod wpływem niskiej przewodności cieplnej podłoża wynikającej m.in. z niskiego położenia terenu, płytko zalegającego poziomu wód gruntowych, dużych powierzchni użytków zielonych na gruntach organicznych oraz bliskości wód powierzchniowych i występowania terenów podmokłych, bagiennych. Efektem współdziałania tych czynników jest podwyższenie wilgotności względnej powietrza, duża częstotliwość występowania mgły i przygruntowych przymrozków. Mgła zmniejsza bezpośrednie nasłonecznienie. Na nisko położonych terenach mogą tworzyć się zastoiska zimnego powietrza, słabo rozpraszane podczas wiatrów z kierunków prostopadłych do osi doliny. Na terenach nadrzecznych i podmokłych zmniejsza się dobowa i roczna amplituda temperatur powietrza.
Warunki meteorologiczne przyjęto w oparciu o dane zawarte w „Katalogu danych meteorologicznych”. 

  Statystyka wiatru i klas równowagi atmosfery.
Wyróżnia się  sześć klas równowagi atmosfery, którym odpowiadają określone zakresy prędkości wiatru:

klasa 1 – równowaga silnie chwiejna    - ua = 1-3    m/s

klasa 2 – równowaga  chwiejna             - ua = 1-5    m/s

klasa 3 – równowaga  lekko chwiejna   - ua = 1-8     m/s

klasa 4 – równowaga  obojętna             - ua = 1-11   m/s

klasa 5 – równowaga lekko stała           - ua = 1-5    m/s

klasa 6 – równowaga stała                     - ua = 1-4    m/
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Róża wiatrów.
Różę wiatrów  oraz  średnie temperatury powietrza  uzyskano z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Podleśna 61. Przyjęto wartości róży wiatrów podane dla miasta   Gorzowa Wlkp.

Różę wiatrów wykorzystano w obliczeniach komputerowych  rozkładu stężeń zanieczyszczeń na powierzchni terenu.

średnia temperatura w okresie roku:  8,4oC

średnia temperatura w okresie lata:   14,8 oC

średnia temperatura w okresie zimy:  2,3  oC

[image: image9.emf]Częstość występowania prędkości i kierunków wiatru w procentach

Suma NNE NEE  E  SEE SSE  S  SSW SWW  W  NWW NNW  N 

Suma % 4.75 5.72 6.47 11.46 7.26 3.35 8.11 24.59 16.01 5.86 3.63 2.79

 1 m/s 8.72 0.67 1.21 0.95 1.06 0.69 0.36 0.48 1.43 0.95 0.35 0.23 0.36

 2 m/s 12.95 0.80 1.31 1.67 1.65 0.84 0.40 0.59 2.24 1.93 0.57 0.40 0.55

 3 m/s 15.17 1.03 1.09 1.35 1.95 0.87 0.56 0.88 3.09 2.30 1.01 0.56 0.47

 4 m/s 15.50 0.93 0.81 0.74 2.17 0.91 0.52 1.06 3.85 2.33 1.06 0.70 0.41

 5 m/s 13.79 0.57 0.53 0.60 1.56 0.95 0.45 1.25 3.82 2.35 0.83 0.55 0.33

 6 m/s 11.47 0.33 0.43 0.48 1.15 0.99 0.30 1.23 3.31 1.91 0.67 0.43 0.23

 7 m/s 10.03 0.25 0.23 0.32 1.04 0.75 0.21 1.27 3.02 1.82 0.49 0.40 0.23

 8 m/s 6.73 0.12 0.10 0.16 0.47 0.50 0.27 0.86 2.26 1.29 0.41 0.19 0.10

 9 m/s 3.23 0.03 0.01 0.11 0.25 0.37 0.16 0.29 0.98 0.62 0.27 0.08 0.05

10 m/s 1.30 0.03 0.00 0.04 0.11 0.16 0.03 0.12 0.32 0.26 0.13 0.04 0.05

>10 m/s 1.12 0.01 0.00 0.05 0.07 0.22 0.07 0.08 0.25 0.25 0.05 0.05 0.02


[image: image10.emf]Częstość występowania kierunków wiatru i stanów równowagi atmosfery w procentach

Suma NNE NEE  E  SEE SSE  S  SSW SWW  W  NWW NNW  N 

Suma % 4.75 5.72 6.47 11.46 7.26 3.35 8.11 24.59 16.01 5.86 3.63 2.79

klasa 1 0.05 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

klasa 2 1.73 0.20 0.29 0.17 0.10 0.13 0.03 0.14 0.25 0.25 0.05 0.06 0.03

klasa 3 10.92 1.00 0.85 0.84 1.37 0.82 0.43 0.62 1.97 1.34 0.69 0.47 0.52

klasa 4 73.52 3.02 3.57 3.96 7.64 5.43 2.43 6.50 19.44 12.45 4.41 2.68 1.98

klasa 5 4.72 0.13 0.25 0.32 0.67 0.25 0.18 0.45 1.15 0.70 0.29 0.21 0.12

klasa 6 9.05 0.38 0.75 1.16 1.67 0.62 0.27 0.40 1.76 1.28 0.41 0.22 0.13

klasa 6 9.05 0.38 0.75 1.16 1.67 0.62 0.27 0.40 1.76 1.28 0.41 0.22 0.13
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Róża wiatrów Gorzów Wlkp - klasy równowagi
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                                                                                      Róża wiatrów Gorzów Wlkp - prędkości wiatrów.
Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego.
Warunki korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Pomorza Zachodniego zostały ustanowione rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Pomorza Zachodniego (ustalenia są następujące warunki:
· wymóg zachowania przepływu nienaruszalnego w ciekach naturalnych,
· wymóg w zakresie zachowania ciągłości morfologicznej cieku, niezbędne dla zapewnienia składu, liczebności i struktury wiekowej ichtiofauny na poziomie odpowiadającym dobremu stanowi lub potencjałowi ekologicznemu wód,
· wymóg uzyskania dobrego stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód jezior wymaga się nieprzekraczania poziomu naturalnej tolerancji jeziora
· dobrego stanu jednolitych części wód podziemnych, 

priorytety: 

· na cele ochrony zasobów wód podziemnych przed zanieczyszczeniem;

· do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno-bytowe;

· na potrzeby produkcji artykułów żywnościowych oraz farmaceutycznych;

· na zapewnienie wymagań ekosystemów wodnych i od wód zależnych;

· na potrzeby przemysłu;

· na potrzeby chowu i hodowli zwierząt;

· na potrzeby upraw rolnych i leśnych;
· na potrzeby energetyki wodnej;

· na potrzeby transportu wodnego;

· na potrzeby związane z turystyką, sportem i rekreacją.

Ograniczenia:
· korzystanie z powierzchniowych wód płynących nie może powodować redukcji przepływu w korycie cieku poniżej przepływu nienaruszalnego

· wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych o stanie co najmniej dobrym nie może

powodować przekwalifikowania stanu wód odbiornika do gorszego z powodu zmiany wartości wskaźników fizykochemicznych, substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń służących klasyfikacji stanu, zawartych we wprowadzanych ściekach

· ścieki wprowadzane do wód o stanie niższym od dobrego, nie mogą zawierać substancji

zanieczyszczających w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń, określonych w przepisach odrębnych

· wykonanie nowych budowli piętrzących na ciekach lub ich odcinkach

· piętrzenie śródlądowych wód powierzchniowych cieków lub ich odcinków, jest niedopuszczalne w przypadkach gdy budowle piętrzące nie są wyposażone w urządzenia zapewniające swobodną migrację ryb 

· wykonanie nowych budowli piętrzących na ciekach lub ich odcinkach, jest możliwe pod warunkiem wyposażenia tych budowli w urządzenia zapewniające swobodną migrację ryb.

· wykonanie, odbudowa, rozbudowa lub przebudowa urządzeń zapewniających swobodną migrację ryb jest możliwe, jeżeli urządzenia te będą spełniać warunki techniczne ustalone dla reprezentatywnych gatunków ryb. 

· korzystanie z wód za pomocą obiektów hydrotechnicznych na ciekach lub ich odcinkach, 

jest niedopuszczalne w przypadkach gdy obiekty te nie są wyposażone w zabezpieczenia wlotów do elektrowni wodnych, kanałów doprowadzających oraz innego typu ujęć wody przed spływającymi rybami.

· rolnicze wykorzystanie ścieków jest niedopuszczalne w odległości mniejszej niż 100 metrów od linii brzegowych jezior priorytetowych

· wprowadzanie ścieków do cieków naturalnych lub urządzeń wodnych będących dopływami jezior

· wielkość maksymalnego rocznego poboru wody z ujęcia wód podziemnych nie może przekraczać ilości wynikającej ze średniego dobowego zapotrzebowania na wodę.- 

· korzystanie z wód podziemnych z czwartorzędowych utworów wodonośnych do napełniania stawów rybnych oraz na potrzeby nawadniania gruntów lub upraw jest niedopuszczalne w przypadku istnienia możliwości wykorzystania do tych celów wód powierzchniowych

Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego nie zostaną naruszone z uwagi, iż planowane do wykonania odwodnienia połaci dachowych będą odprowadzały czystą wodę  do ziemi. W żaden sposób nie pogorszy i nie spowoduje wzrostu dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych a więc pogorszeniu stanu jakościowego i ilościowego tych wód.

Korzystanie ze środowiska, nie będzie sprzeczne z celami środowiskowymi ustalonymi w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry i nie wpłynie negatywnie na ich realizację.
Ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry

a). Wody podziemne

Zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. z 2011 r. Nr 40 poz. 451) teren lokalizacji przedsięwzięcia położony jest na terenie Jednolitych Części Wód Podziemnych o kodzie JCWPd PLGW600023 w regionie wodnym Dolnej Odry. Powierzchnia terenu objętego JCWPd 23 wynosi 2907,1 km2. 

Ta JCWPd jest monitorowana, stan ilościowy dobry, stan chemiczny dobry, ocena ryzyka  nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona.

Celem środowiskowym dla ww. JCWP RW600017189619 jest dobry potencjał ekologiczny 
i dobry stan chemiczny.

[image: image13.emf]
Rozpoznanie hydrogeologiczne JCWPd nr 23 wykazało, że stanowi ona wielopoziomowy, złożony system wodonośny, który tworzą struktury hydrogeologiczne różnej genezy. Obszar występowania zwykłych wód podziemnych w przedmiotowych zlewniach, będący również obszarem bilansowym RZGW Szczecin, uznaje się za system wodonośny. Cechą charakterystyczną tego obszaru jest wspólny obszar alimentacji zasobów wodnych - południowo-zachodnia część wysoczyzny morenowej związanej z maksymalnym zasięgiem moren fazy pomorskiej zlodowacenia Wisły. Wody podziemne na obszarze tych zlewni drenowane są przez niewielkie cieki spływające do doliny Odry. Poza wysoczyzną Pojezierza Myśliborskiego, gdzie obserwuje się wzrost odpływu podziemnego (SNq) w dół rzek, rzeki przepływające na pozostałych odcinkach zarówno przez Równinę Gorzowską (sandr Myśli) jak i przez Równiną Wełtyską, charakteryzuje nieznaczny wzrost odpływu podziemnego. Wiązać to można z dużą ilością jezior (szczególnie w zlewni Tywy) oraz obecnością licznych torfowych dolin i zagłębień bezodpływowych zwiększających parowanie. 

Granicami systemu są działy wodne III - rzędu oraz rzeka Odra stanowiąca granicę państwa. 

Ze względu na hydrodynamiczny charakter powierzchni brzegowych systemu, należy on do systemów przejściowo-zamkniętych. Odra jest rzeką drenującą wszystkie poziomy wodonośne wód zwykłych. Działy wód powierzchniowych systemu są w ogólnym zarysie zgodne z działami wód podziemnych. Wododziały podziemne są działami pojemnościowymi występującymi w obrębie poziomów wodonośnych o znacznej przewodności i rozprzestrzenieniu poza opisywany system, położonymi w obrębie wyniosłości morfologicznych. 

Systemy wodonośnej objęte JCWPd nr 23 obejmują obieg wód podziemnych pomiędzy obszarem zasilania głównych poziomów wodonośnych czwartorzędowych na obszarach wyniesionych stref marginalnych i moren czołowych fazy pomorskiej zlodowacenia Wisły, a drenażem tych wód jaki zachodzi w dolinach wymienionych zlewni. Wyjątkiem jest tu zapewne obszar na południe od Szczecina, gdzie doliny rzek o niewielkich przepływach: Tywa, Rurzyca, Kurzyca, Słubia biorą udział w lokalnym systemie krążenia jako strefy drenażu. Natomiast drenaż sytemu przejściowego odbywa się tu wprost do doliny Odry (strefa drenażu w rejonie Marwice - Pniewo na południe od Gryfina). Przepływ wód systemów pośrednich odbywa się w rozprzestrzenionym regionalnie poziomie wodonośnym, na który składają się osady fluwioglacjalne ze stadiału środkowego i górnego zlodowacenia Warty. Zasilanie systemu odbywa się poprzez infiltracje wód w oknach hydrogeologicznych lub przez przesączanie wód przez skały słabo przepuszczalne lub wzdłuż nieciągłości przewodzących w zaburzonych strefach moren czołowych. 

Przedstawiony układ obiegu pośredniego nie jest zupełnie jednorodny. W niektórych zlewniach oprócz drenażu w dolinach rzek, duże znaczenie ma drenaż dużych i głębokich jezior. 

W układzie pionowego krążenia wód górną granicę systemu stanowi powierzchnia terenu ze strefą aeracji w poziomie gruntowym lub gliny morenowe o charakterze bardzo słabo przepuszczalnym lub słabo przepuszczalnym, lokalnie przepuszczalnym. Granicę dolną systemu można uznać praktycznie za szczelną, gdyż zasilanie z tego kierunku jest i będzie znikome. Na tej głębokości kończy się praktycznie odnawialność wód przez infiltrację opadów. 

Strukturę hydrogeologiczną JCWPd nr 23 tworzy zróżnicowany układ warstw przepuszczalnych i słabo przepuszczalnych w utworach czwartorzędowych i trzeciorzędowych. Istniejące układy hydrostrukturalne i krążenia wód w utworach czwartorzędowych i neogeńskich (mioceńskich) można sprowadzić do 3 warstw reprezentujących poziomy: 

 I - gruntowy i międzyglinowy górny, 

 II - międzyglinowy 

 III - podglinowy i mioceński górny. 

Poziom miceński dolny i kredowy ze względu na zasolenie (poza niewielkim rejonem Gryfina), nie są rozpatrywane jako poziomy użytkowe. 

Ta schematyzacja hydrogeologiczna stała się podstawą do budowy modelu matematycznego przedmiotowego systemu wodonośnego i oceny jego zasobów oraz budowy modelu pojęciowego JCWPd 23. 

[image: image14.emf]
Planowe wybudowanie obiektów wraz z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych do ziemi nie będzie wywierać presji na wody podziemne i nie będzie wpływać na osiągnięcie celów środowiskowych określonych dla tych wód. 

b) Wody powierzchniowe.
Planowane przedsięwzięcie położone jest w zlewni poniższej jednolitej części wód powierzchniowych. 

	Nazwa JCWP
	Odra od Warty do Odry zachodniej

	Europejski kod JCWP
	RW60002119199

	Region Wodny
	Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego

	Kod dorzecza
	6000

	Typ JCWP
	rzeczna

	Status
	Silnie zmieniona część wód

	Ocena stanu
	słaby

	Cele środowiskowe
	· dobry potencjał ekologiczny; możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego- odra w obrębie JCWP
· dobry stan chemiczny

	Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych
	zagrożona

	Odstępstwo od osiągnięcia celów środowiskowych
	Przedłużenie terminu do 2027

	Typ odstępstwa
	Brak możliwości technicznych osiągnięcia celu środowiskowego


W zlewni JCWP występuje presja rolnicza. W programie działań zaplanowano wszystkie możliwe działania mające na celu ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty.
Warunki korzystania z wód Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego zostały określone w Rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 22 grudnia 2017r.( Dz.U.Woj. Zachodniopom. z 2017r., poz. 5527). Zgodnie z tym rozporządzeniem dla uzyskania dobrego stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód jezior, wymaga się nieprzekraczania poziomu naturalnej tolerancji jeziora. 
Wnioski

Reasumując, po przeanalizowaniu dostępnych materiałów archiwalnych dotyczących budowy

geologicznej oraz warunków hydrogeologicznych w rejonie planowanego przedsięwzięcia

stwierdzono, iż planowana inwestycja nie będzie oddziaływać na obszary wodno-błotne oraz

inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary objęte ochroną w tym strefy

ochronne ujęć wód podziemnych i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Ponadto

biorąc pod uwagę fakt, iż użytkowy poziom wodonośny jest chroniony serią utworów słabo

przepuszczalnych w postaci glin zwałowych i iłów o znacznej miąższości oraz fakt, iż obszar

jednostki 3 , w którym znajduje się przedmiotowa inwestycja, charakteryzuje się bardzo

niskim stopień zagrożenia wód podziemnych w części południowej i niskim w części północnej, wpływ przedmiotowej inwestycji na wody podziemne można uznać za pomijalny.
Surowce naturalne. Na terenie analizowanej działki aktualnie nie występują już zasoby surowców naturalnych, są one wyeksploatowane przez poprzednią firmę.                                                                                    Usytuowanie i użytkowanie obszaru opracowania.

Obszar przedsięwzięcia znajduje się w gminie Boleszkowice. Planowane przedsięwzięcie znajdować się będzie w kierunku północno-zachodnim od miasta Kostrzyn Nad Odrą. Będzie graniczyło z gruntami leśnymi i nieużytkami, wyrobiskami pokopalnianymi
Środowisko przyrodnicze obszaru opracowania.                                                                                                         W granicach terenu obszaru omawianego przedsięwzięcia środowisko przyrodnicze uległo przekształceniu w wyniku eksploatacji kruszywa naturalnego . W otoczeniu terenu przedsięwzięcia znajdują się grunty które nie są użytkowane rolniczo. Pod realizację przedsięwzięcia zostały zajęte grunty orne klasy IV  i V. W kierunkach północnym i wschodnim  lokalizacja przedsięwzięcia jest otoczona sztucznymi zbiornikami wodnymi powstałymi po eksploatacji kruszywa naturalnego.
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Na terenie planowanej  budowy  w trakcie przeprowadzonych oględzin nie stwierdzono obecności roślin prawnie chronionych, teren nie jest użytkowany rolniczo. Z uwagi, że jest to teren o dużym naświetleniu słonecznym, rzadkim poroście roślin w związku z wypaleniskami słonecznymi , nie stwierdzono bytności takich gatunków chronionych jak krety, ślimaki  .                                                                                                                                                                      W terenie  obszaru opracowania nie występują:                                                                                                                          - rodzaje siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym (ang. natural habitat types of Community interest). Są to te rodzaje siedlisk przyrodniczych występujące na terenie UE, które:                                                                                 a/   są zagrożone zanikiem w swoim naturalnym zasięgu lub                                                                                           b/ mają niewielki naturalny zasięg w wyniku regresji lub w związku z swoimi  wewnętrznymi, przyrodniczymi właściwościami lub też                                                                                                                     c/ stanowią wybitne przykłady typowych cech jednego lub więcej z pięciu wymienionych regionów biogeograficznych: alpejskiego, atlantyckiego, kontynentalnego, makronezyjskiego lub śródziemnomorskiego;                                                                                                                                                                   - priorytetowe rodzaje siedlisk przyrodniczych (ang. priority natural habitat types): rodzaje   siedlisk przyrodniczych zagrożonych zanikiem, które występują na terenie UE i za których ochronę Wspólnota Europejska ponosi szczególną odpowiedzialność w związku z tym, że znacząca cześć ich naturalnego zasięgu znajduje się na terenie UE.                                                                                                                                                    Ochrona prawna siedlisk.                                                                                                                                            W granicach terenu przedsięwzięcia oraz w jego sąsiedztwie nie ma siedlisk objętych ochroną na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary natura 2000 podlegających ochronie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1713).                                                                                                                                                          
Obszary i obiekty chronione.         
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	                                                      REZERWATY

	Nazwa
	[km]

	Cisy Boleszkowickie
	8,21

	Jeziora Siegniewskie
	24,80

	Czapli Ostrów
	24,89

	Długogóry
	31,47

	Dolina Postomii
	20,38

	Olszyny Ostrowskie
	27.91

	Wrzosowiska Cedyńskie im. inż. Wiesława Czyżewskiego
	35,87

	Pamięcin
	19,55


	PARKI KRAJOBRAZOWE

	Park Krajobrazowy "Ujście Warty"
	0.01

	Cedyński Park Krajobrazowy
	12,71


	PARKI NARODOWE

	Park Narodowy "Ujście Warty" - otulina
	9,16

	Park Narodowy "Ujście Warty"
	8,62


	OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

	Nazwa
	[km]

	Lasy Witnicko-Dębieńskie
	          16,82

	Obszar Chronionego Krajobrazu "Myślibórz"
	           24,59

	Lasy Witnicko-Dzieduszyckie
	26,45 

	Ośniańska Rynna z Jeziorem Radachowskim
	19,12

	Gorzowsko-Krzeszycka Dolina Warty
	           25,82

	A Dębno- Gorzów 
	            3,40

	Słubicka Dolina Odry
	19,51


	ZESPÓŁY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE

	Brak obszarów


	ZESPÓŁY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE

	Nazwa
	[km]

	Porzecze
	7.99

	Jezioro Wielkie
	17,97

	Morzycko
	26,08

	Bór Bagienny
	25,48

	Rurzyca
	28,81

	Dolina Słubi (gm. Moryń)
	24,79


	NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY

	Nazwa
	[km]

	Dolina Dolnej Odry PLB320003
	0,01

	Ostoja Witnicko-Dębniańska PLB320015
	8,07

	Ujście Warty PLC080001
	1,54

	Ostoja Cedyńska PLB320017
	26.52


	NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY

	Nazwa
	[km]

	Dolna Odra PLH320037
	0,01

	Gogolice-Kosa PLH320038
	12,68

	Ujście Warty PLC080001
	1,54

	Mieszkowicka Dąbrowa PLH320051
	20,32


	STANOWISKA DOKUMENTACYJNE

	Brak obszarów


Dolina Dolnej Odry – odległość 0,01 km od planowanego przedsięwzięcia
Powierzchnia : 61648.3 ha
Kod obszaru : PLB320003
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Status obszaru : 

obszar wyznaczony [Rozporządzeniem Ministra Środowiska] 

Opis :                                                                                                                                                                            Obszar ostoi leży na wysokości od 0 do 50 m npm. Obejmuje dolinę Odry, pomiędzy Kostrzynem a Zalewem Szczecińskim, wraz z Jeziorem Dąbie. Rozciąga się na długości około 150 km. Wody śródlądowe (stojące i płynące) zajmują 14% obszaru, torfowiska, bagna, siedliska łąkowe i zaroślowe i roślinność przybrzeżna - 35%, a siedliska leśne 31 %. Obszar jest wykorzystywany rolniczo, a także podlega działaniom z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. W części ujściowej Odra dzieli się na dwa główne rozgałęzienia - Odrę Wschodnią i Regalicę. Międzyodrze, czyli obszar pomiędzy głównymi odnogami (kanałami), jest płaską równiną z licznymi jeziorkami i mniejszymi ciekami. Jest on okresowo zalewany. Jezioro Dąbie jest rozległym, płytkim zbiornikiem (5600 ha, o głębokości maksymalnej 4 m) zasilanym przez wody opadowe i rzeczne oraz przez wody morskie (zjawisko cofki). Jezioro od nurtu Odry oddzielają wyspy: Czapli Ostrów, Sadlińskie Łąki, Mienia, Wielka Kępa, Radolin, Czarnołęka, Dębina, Kacza i Mewia. W Jeziorze Dąbie występuje bogata roślinność wodna, a wzdłuż brzegu duże powierzchnie zajmują szuwary (głównie trzciny i oczerety), łąki i mokradła, łęgi i zarośla wierzbowe. Na wyspach rosną olsy i łęgi jesionowo-olszynowymi. Obszar charakteryzuje bogata flora roślin naczyniowych z licznymi gatunkami zagrożonymi i prawnie chronionymi oraz zróżnicowane zbiorowiska roślinne. Cały obszar jest ostoją ptaków o randze europejskiej. Teren szczególnie ważny dla ptaków wodno-błotnych (zarówno w okresie lęgowym, wędrówkowym i zimowiskowym), które występują tu w olbrzymich koncentracjach, np. na jesiennym zlotowisku zbiera się do 9000 żurawi. Występują tu co najmniej 34 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej i 14 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi. Występuje tu również bogata fauna innych zwierząt kręgowych (w tym łosie i bobry).

Dolna Odra– odległość 0,01 km od planowanego przedsięwzięcia                                                                        Powierzchnia : 29340.6 ha
Kod obszaru : PLH320037
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: 
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru : obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis : 

Dolina Odry (dwa główne kanały: Wschodnia Odra i Zachodnia Odra), to przeplatające się wzajemnie: tereny podmokłe z torfowiskami i łąkami zalewanymi wiosną, lasy olszowe i łęgowe, starorzecza, liczne odnogi rzeki oraz wysepki. Duży udział w obszarze stanowią naturalne tereny zalewowe. Obszar ten obejmuje także odcinki strefy krawędziowej Doliny Odry z miejscami porośniętymi roślinnością sucholubną (łącznie z murawami kserotermicznymi oraz lasami). Tereny otaczające ostoję są użytkowane rolniczo. Na niewielkiej części prowadzona jest gospodarka łąkowa, jak również wypas bydła. W otoczeniu można spotkać także liczne zakłady przemysłowe.
Mimo tego znajduje się tu 14 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG dobrze zachowanych, rzadkie i zagrożone gatunki zwierząt, w tym 17 gatunków z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG.
Ciekawym obiektem jest Międzyodrze, tzn. wyspa torfowa położona pomiędzy Odrą Wschodnią i Odrą Zachodnią. Jest to obszar największego w Europie torfowiska fluwiogenicznego o miąższości do 10 m, poprzecinanego siecią kanałów, starorzeczy, rowów i rozlewisk o długości łącznej ok. 200 km. Dzięki temu wykształciła się tu charakterystyczna szata roślinna i osiedliły liczne gatunki zwierząt. Rezerwat Bielinek znajdujący się na zboczach doliny to słynne stanowisko gatunków kserotermicznych i jedyne stanowisko w Polsce świetlistej dąbrowy z okazami dębu omszonego o szerokich i nisko rozgałęzionych koronach.
Z punktu widzenia ornitologicznego jest to ważna ostoja ptasia o randze europejskiej E006, zwłaszcza dla migrujących i zimujących gatunków ptaków wodno-błotnych. Szczególną rolę odgrywa tzw. Rozlewisko Kostrzyneckie, użytek ekologiczny w obrębie Cedyńskiego PK.

-   0,1 km jest obszar NATURA 2000 – odległość 1,54 km od planowanego przedsięwzięcia                                                                         

Powierzchnia : 33297.4 ha
Kod obszaru : PLC080001
Status obszaru : 

obszar wyznaczony [Rozporządzeniem Ministra Środowiska] 

Propozycje zmian : 

Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska jako obszar specjalnej ochrony ptaków oraz zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej jako specjalny obszar ochrony siedlisk - ta sama powierzchnia, ten sam kod obszaru. 

Opis : 

Ostoja obejmuje tereny zalewowe Warty w rejonie jej ujścia do Odry, niewielki odcinek doliny Odry i zalew w rejonie Kostrzynia. Leży na wysokości 11-55 mnpm. Występują tu licznie naturalne odnogi rzeki oraz kanały i sztucznie stworzone zbiorniki wody. Roczne wahania poziomu wody na jej obszarze osiągają nawet 3,5 m, przy czym najwyższe stany obserwowane są na przedwiośniu i wczesną wiosną. W obszarze znajduje się wiele łąk corocznie zalewanych. Na niewielkiej przestrzeni spotyka się również zarośla wierzbowe i lasy łęgowe. W rejonie miejscowości Owczary i Pamięcin wykształciły się murawy kserotermiczne. Tuż przy południowo-zachodniej granicy obszaru, w dawnych umocnieniach obronnych, znajduje się duże zimowisko nietoperzy. Wchodzący w skład ostoi rezerwat Słońsk, uznawany jest za jedną z najważniejszych ostoi ptaków w środkowej Europie i podlega zapisom Konwencji Ramsar. Ujście Warty ma rangę ptasiej ostoi o znaczeniu europejskim. Na terenie obszaru stwierdzono występowanie przynajmniej 27 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Wśród nich znajduje się też 11 gatunków wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Do lęgów przystępuje tu ponad 10% krajowej populacji czapli białej i ohara, ponad 7% populacji gęgawy, 5% populacji płaskonosa, 3-4% kropiatki, ponad 2% krakwy, a także przynajmniej 1% krajowej populacji: perkoza rdzawoszyjego, perkoza dwuczubego, łabędzia niemego, łyski, czernicy, głowienki, szczudłaka, ostrygojada, krwawodzioba, kszyka, mewy małej, śmieszki, rybitwy białoczelnej, rybitwy białowąsej, rybitwy białoskrzydłej, rybitwy czarnej i wodniczki. W wysokich zagęszczeniach gniazdują tu również bąk, bocian biały, krzyżówka, bielik, derkacz, czajka, sieweczka, rzeczna, rycyk, gąsiorek i jarzębatka. Ostoja jest bardzo ważnym punktem na szlaku migracyjnym ptaków wodno-błotnych, których stada osiągają tu liczebność powyżej 20 tys. osobników. Obserwuje się też olbrzymie koncentracje kaczek liczące ponad 40 tys. osobników, a także gęsi, których mieszane stada mogą liczyć ponad 188 tys. osobników. Stwierdzono, że obszar jest ostoją dla 20% populacji szlaku wędrówkowego gęsi zbożowej, 6% gęsi białoczelnych, przynajmniej 4% łabędzia krzykliwego, łabędzia niemego, krzyżówki i łyski. Jest to również znaczące w skali kraju pierzowisko ptaków, których zbiera się tu ponad 25 tys. osobników. Szczególnie ważne jest ono dla płaskonosów, głowienek, gęgaw, cyraneczek i żurawi w okresie pierzenia. Obszar jest również istotnym miejscem zimowania dla wielu gatunków ptaków. Gromadzi się tu do 50 bielików i 10% populacji szlaku wędrówkowego gęsi zbożowej. Spotykane są tu liczące ponad 20 tys. osobników, zimowe koncentracje ptaków wodno-błotnych. Na obszarze stwierdzono występowanie 11 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, ok. 28 gatunków ptaków migrujących, niewymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej, 4 gatunki ssaków z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, 2 gatunki płazów, 1 gatunek ryby i jeden gatunek rośliny naczyniowej z tego załącznika. Ponadto jest to ostoja wielu rzadkich gatunków roślin, z których 8 znajduje się pod ochroną.

               Gmina Boleszkowice  ma charakter rolniczy, świadczy o tym blisko 50% powierzchni gminy którymi są pola uprawne ( 46.3 % ). Teren bezpośrednio sąsiadujący z przedmiotowymi działkami to grunty odłogowane oraz wyrobiska pokopalniane ( wydobycie kruszywa).                                                                                                                        Stan obecny:                                                                                                                                                        Przedmiotowa działka nie jest  użytkowana rolniczo, na działce nr 240/1 znajduje obiekt  – istniejąca hala produkcyjna do produkcji palet i nadstawek ( obiekt stały) oraz 3 obiekty - tymczasowo niepołączone trwale z gruntem,  przewidziane do przebudowy lub demontażu. Teren jest utwardzony kostką betonową.                                                                                                                        Podczas oględzin  terenowych nie stwierdzono występowania cennych gatunków roślin.                                      Usytuowanie inwestycji względem obszarów Natura 2000 oraz innych cennych przyrodniczo.                         Planowana inwestycja znajduje się w następującej odległości od obszarów cennych przyrodniczo  ( trzy obszary najbliżej położone ) :                                                                                                                                  
-   0,1 km jest obszar NATURA 2000 - Dolina Dolnej Odry, Dolna Odra.
-   1,54 km jest obszar NATURA 2000- Ujście Warty.
III .OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.                                                                       

            Planowane przedsięwzięcie, pn. „Rozbudowa istniejącego zakładu produkcji wyrobów z drewna na działce o numerze ewidencyjnym 240/1 obręb Kaleńsko".  Planowane przedsięwzięcie, związane będzie z zwiększeniem produkcji certyfikowanych nadstawek i palet drewnianych oraz rozpoczęcie  przetwarzania produktu ubocznego (trociny ) na pellet .
Hala produkcyjno-magazynowa nr 1 o powierzchni do 400 m²  - etap montażu nadstawek ( heblowanie, nitowanie i belowanie nadstawek ) + część magazynowa.

Hala produkcyjno-magazynowa nr 2 o powierzchni do 600 m² - etap montażu palet + magazyn. 

Hala produkcyjno-magazynowa nr 3 o powierzchni do 1500 m²  linia produkcyjna do peletu obiekt ten będzie służył do produkcji peletu i jego magazynowania.           
    W ramach przedsięwzięcia zostanie wykonana infrastruktura towarzysząca w postaci: 
 - zbiorniki bezodpływowe na ścieki socjalne, 
- instalacja wodociągowa,
- instalacja elektryczna,

- sieć kanalizacji deszczowej z separatorem ropopochodnych

- ujęcie wody.    
                                                                                                                                                                   IV.OPIS  WARIANTÓW UWZGLĘDNIAJĄCY SZCZEGÓLNE CECHY PRZEDSIĘWZIĘCIA LUB JEGO ODDZIAŁYWANIA.
Wariant proponowany przez inwestora- wariant polegający na podjęciu przedsięwzięcia oraz racjonalny wariant alternatywny :                                                                                                   Racjonalną wariantowość przedsięwzięcia można rozpatrywać w alternatywie lokalizacji, organizacji i technologii. W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia trudno jest mówić o racjonalnym wariancie alternatywnym lokalizacyjnym. Nie ma bowiem możliwości zmiany lokalizacji inwestycji, gdyż nie ma możliwości przeniesienia  lokalizacji  w inne miejsce ( inwestor nie posiada innej lokalizacji na własnym gruncie ) , zatem wariant lokalizacyjny nie może podlegać analizie. Podobnie jest w przypadku wariantu organizacyjnego, lokalizacja przedsięwzięcia znajduje się wewnątrz terenu już przekształconego na działki budowlane, również z uwagi na odległości związane z hurtowniami budowlanymi – w przypadku ich potrzeby są pod tzw. ręką nie trzeba po nie iść czy jechać na znaczne odległości.  Jako racjonalny wariant alternatywny inwestor wybrał - zaproponował technologię takiej budowy i lokalizacji aby była zgodna  z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska i w zgodzie z lokalnymi uwarunkowaniami lokalizacyjnymi. Reasumując zaproponowany przez inwestora wariant realizacji przedsięwzięcia w wyżej opisanej lokalizacji, organizacji i technologii będzie zgodny z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska i w zgodzie z lokalnymi uwarunkowaniami lokalizacyjnymi. W wariancie proponowanym przez inwestora przewiduje się  całkowite dostosowanie omawianego terenu pod planowane przedsięwzięcie oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu w taki sposób, aby zapewnić jego maksymalną rewitalizację. Zastosowane rozwiązania techniczno-technologiczne będą na najwyższym poziomie. Przewiduje się zastosowanie rozwiązań techniczno-technologicznych gwarantujących zabezpieczenie środowiska przed ewentualnymi uciążliwościami powodowanymi eksploatacją planowanego przedsięwzięcia. Po dokładnej analizie inwestycji wariant realizacji przedsięwzięcia przy zastosowaniu rozwiązań techniczno technologicznych, lokalizacyjnych i organizacyjnych opisanych w raporcie nie spowoduje ujemnego oddziaływania na środowisko i stąd proponuje się go jako zalecany. Reasumując można stwierdzić, ze wariant proponowany przez wnioskodawcę jest wariantem jak najbardziej racjonalnym.
b) Wariant najkorzystniejszy dla środowiska:                                                                                      Wariantem najkorzystniejszym dla środowiska będzie podjęcie realizacji planowanego przedsięwzięcia z zastosowaniem rozwiązań techniczno-technologicznych nie wpływających negatywnie na stan środowiska naturalnego i w zgodzie z obecnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska i uwarunkowaniami lokalizacyjnymi. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska jest wariantem, w którym technologia budowy hal produkcyjno-magazynowych i ich eksploatacji jest zgodna ze wszystkimi przepisami w zakresie ochrony środowiska. Jak wykazano w niniejszym opracowaniu przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie powodowało emisji zorganizowanych i ponadnormatywnych zanieczyszczeń do powietrza, natomiast emisja hałasu nie powoduje przekroczeń dopuszczalnych norm hałasu określonych w obecnie obowiązujących przepisach w zakresie klimatu akustycznego. Ponadto postępowanie z odpadami, ściekami będzie zgodne obecnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska w tym zakresie. Uruchomienie przedmiotowej lokalizacji po wybudowaniu obiektów  niewątpliwie spowoduje emisje do środowiska jednak przy zastosowaniu odpowiednich reżimów techniczno- technologicznych nie będzie to emisja szkodliwa. Warto podkreślić, że realizacja- budowa  planowanego przedsięwzięcia zapewni miejsca pracy i przyczyni się do wzrostu gospodarczego omawianego rejonu, obszaru. W wariancie najkorzystniejszym dla środowiska przewiduje się całkowite dostosowanie omawianego terenu pod planowaną działalność oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu w taki sposób, aby zapewnić jego maksymalną rewitalizację. Zastosowane rozwiązania techniczno-technologiczne będą na najwyższym poziomie. Przewiduje się zastosowanie rozwiązań techniczno-technologicznych gwarantujących zabezpieczenie środowiska przed ewentualnymi uciążliwościami powodowanymi eksploatacją planowanego przedsięwzięcia. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska polegać będzie na postępowaniu z odpadami i ściekami będzie zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska w tym zakresie, natomiast hałas nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych norm hałasu określonych w obecnie obowiązujących przepisach w zakresie klimatu akustycznego. Wariant powyższy zagwarantuje spełnienie art. 144 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony środowiska , w którym eksploatacja przedmiotowych obiektów nie przekroczy standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

W związku z powyższym, po dokładnej analizie w/w wariantów dokonano wyboru i jako wariant zalecany przyjęto wariant proponowany przez inwestora czyli wariant polegający na podjęciu przedmiotowego przedsięwzięcia i realizacji przedsięwzięcia  zgodnie z przepisami ochrony środowiska.
Na obecnym etapie nie planuje się innego wykorzystania projektowanego obiektu niż w celu, do którego został zaprojektowany. Realizacja przedsięwzięcia jest możliwa tylko w tej lokalizacji, inwestor nie posiada innych terenów na których mógłby wybudować hale produkcyjno-magazynowe. 
             Teren działki, na której będzie zlokalizowane przedsięwzięcie oraz tereny sąsiednie, nie przedstawiają z przyrodniczego punktu widzenia większej wartości są to grunty odłogowane oraz wyrobiska pokopalniane zalane wodą.
Nie podejmowanie przedsięwzięcia polegałoby na utrzymaniu obecnego stanu zagospodarowania  terenu, tj. zamiast   funkcjonowałby  teren porośnięty chwastami a w przyszłości jako składowisko dzikich odpadów.  Dlatego niezrealizowanie planowanego przedsięwzięcia nie zmieniłoby funkcji tego terenu a tym samym wariant proponowany przez wnioskodawcę należy traktować jako nie pogarszający środowiska w tym rejonie.
V. OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA ANALIZOWANYCH      

      WARIANTÓW NA ŚRODOWISKO W TYM RÓWNIEŻ W PRZYPADKU  

      WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ I KATASTROFY  

      NATURALNEJ I BUDOWLANEJ,NA KLIMAT, W TYM EMISJE GAZÓW  

      CIEPLARNIANYCH I ODDZIAŁYWANIA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA  

      DOSTOSOWANIA DO ZMIAN KLIMATU, TRANSGRANICZNEGO  

      ODDZIAŁYWANIA
    1.  Faza budowy.

Prace budowlane będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej godzinach od 6oo do 22oo.

Prace będą prowadzone w sposób  ograniczający  emisję zanieczyszczeń do powietrza (m.in. poprzez unikanie pylenia z placu budowy, pylaste materiały budowlane będą  zabezpieczone przed rozwiewaniem).

Podczas realizacji inwestycji na  działkę inwestora dowożone będą  materiały budowlane (samochody ciężarowe, ciągnik z przyczepą), będą pracowały maszyny  robocze (koparko-ładowarka).  W wyniku spalania paliw w pojazdach (olej napędowy) wystąpi emisja zanieczyszczeń do powietrza. Jest to emisja niezorganizowana.

Do ustalenia wielkości emisji przyjęto wskaźniki wg opracowania: „Wskazówki dla wojewódzkich inwentaryzacji emisji na potrzeby ocen bieżących i programów ochrony środowiska” [Wskazówki dla wojewódzkich inwentaryzacji emisji na potrzeby ocen bieżących i programów ochrony powietrza – Ministerstwo Środowiska i Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – Warszawa 2003]. 
Tabela. Wskaźniki emisji dla pojazdów ciężarowych.

	WSKAŹNIKI EMISJI GAZÓW I PYŁÓW DLA POJAZDÓW CIĘŻKICH

	 

	Emitowana substancja 
	Cząstki stałe
	NO2
	CO
	CxHy

	Jednostka
	kg/Mg 
	kg/Mg 
	kg/Mg 
	kg/Mg 

	1
	2
	3
	4
	5

	Wskaźniki emisji dla samochodów ciężarowych > 3,5 Mg [SNAP 0703] 

	samochody stare – zasilane ON
	6
	55*
	34*
	12,4*

	samochody nowe – zasilana ON
	1
	-
	-
	-

	wielkości przyjęte do obliczeń
	4,3
	66
	37
	12


Przewiduje się, że ruch pojazdów po terenie działki inwestora oraz praca maszyn roboczych  spowoduje spalenie maksymalnie  0,0700 Mg ON. Emisję zanieczyszczeń ze spalania paliw w pojazdach i maszynach roboczych  przedstawiono w tabeli poniżej.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza z pojazdów:

	Rodzaj pojazdu
	Cząstki stałe
	NO2
	CO
	CxHy

	 
	kg
	kg
	kg
	kg

	1
	2
	3
	4
	5

	pojazdy ciężkie
	0,3010
	4,6200
	2,5900
	0,8400


Jest to emisja niewielka i pomijalnie mała.

Faza eksploatacji.

W fazie eksploatacji wystąpi emisja do powietrza  ze spalania paliw w pojazdach poruszających się po terenie przedsięwzięcia.

Analizę rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń przedstawiono w załączniku 1. Przeprowadzone obliczenia wraz z ilustracją graficzną wykazały, że poza terenem własności inwestora nie wystąpią  przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń.

Do obliczenia emisji ze spalania paliw w pojazdach wykorzystano wskaźniki emisji wg opracowania: „Wskazówki dla wojewódzkich inwentaryzacji emisji na potrzeby ocen bieżących i programów ochrony środowiska”.

        W fazie budowy ingerencja w środowisko gruntowo-wodne nastąpi w zakresie wykonania wykopów  . Głębokość wykopów do 1.2 m. będą to wykopy punktowe pod fundamenty. Poziom wody gruntowej znajduje się poniżej 1,2 m ( wykonana odkrywka glebowa) wobec tego nie zachodzi potrzeba odwadniania wykopów.
Podstawową i dokładną informacją określającą zakres prac budowlanych będzie zatwierdzony pozwoleniem na budowę projekt zagospodarowania terenu oraz projekt budowlany obiektów. Zakłada się, że żaden materiał o skażeniu biologicznym, chemicznym (gruz rozbiórkowy) nie może być użyty przy budowie.

Zakres zamierzenia: -
- Fundamenty- hala posadowiona będzie na stopach żelbetowych, połączonych podwalinami stanowiącymi oparcie dla obudowy.
- Ściany - zewnętrzne - hala/osłonowe – montowane do konstrukcji stalowej płyty warstwowe ścienne wypełnione sztywną pianką poliuretanową gr.10cm lub blacha trapezowa.
- zakłada się zmianę w ukształtowaniu działki tylko dla celów komunikacji i parkingów wokół projektowanych budynków. 

Największy hałas i emisja powstaną w trakcie wykonywania robót ziemnych – ale czas ich wykonywania będzie krótki i dlatego nie będzie uciążliwości dla sąsiedztwa. Również beton na posadzki  będzie przywożony z zewnątrz – nie będzie „ urabiany  na miejscu co znacznie zminimalizuje powstawanie hałasu i emisji pyłów .

W trakcie prac ziemnych glebę  należy gromadzić na pryzmach. Po zakończeniu prac ziemnych, pryzmy należy rozplanować na tereny zielone . Wykonawca w czasie prowadzenia robót ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym: materiały pochodzące z budowy gromadzić w wydzielonych do tego miejscach i zagospodarować w sposób bezpieczny dla środowiska, starannie sprawdzać stan techniczny pracujących maszyn budowlanych i transportowych. W celu uniknięcia wycieków materiałów ropopochodnych do ziemi, należy podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm w zakresie ochrony środowiska oraz na bieżąco
informować służby ochrony środowiska o występujących zmianach w środowisku gruntowo - wodnym, unikać uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innej a wynikającej ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Prawidłowa realizacja przedsięwzięcia związana jest z przestrzeganiem ostrych reżimów technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakości sprzętu i materiałów budowlanych.
Dlatego nie będzie zagrożenia dla środowiska w zakresie emisji hałasu, zanieczyszczenia powietrza i ingerencji w środowisko gruntowo - wodne; dlatego też pomija się je w dalszych rozważaniach

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostaną „wytworzone” odpady należące do 17 grupy rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 roku r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.z 2020 r. poz. 10) - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz drogowych, wyszczególnione wg podgrup:

17 02 03 
Tworzywa sztuczne 

17 04 05 
Żelazo i stal 

17 05 04 
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 

17 06 04 
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 

17 09 04
zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione 

                        w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03.
Odpady te powinny zostać zagospodarowane przez ich Wytwórcę poprzez:

1.zagospodarowanie na placu budowy,

2.  przekazanie niewykorzystanych odpadów na składowisko odpadów.

W czasie budowy nie będą wytwarzane odpady niebezpieczne.

Wszystkie wytworzone odpady powinny być zagospodarowane w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami i wymaganiami ochrony środowiska. Przede wszystkim w pierwszej kolejności powinny być poddane odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych to odpady powinny być poddane unieszkodliwieniu, aby składowane były wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie było niemożliwe.

W czasie robót budowlanych wystąpi emisja zanieczyszczeń powstająca podczas pracy silników wysokoprężnych napędzanych olejem napędowym. Będzie to dwutlenek siarki, azotu, tlenek węgla i pył zawieszony. Będzie to emisja niezorganizowana.

Emisje będą występowały w odległości kilkunastu metrów od sprzętu budowlanego. 

Po zakończeniu prac budowlanych emisja ta nie będzie występowała.

W pobliżu lokalizacji inwestycji istnieją źródła energii elektrycznej i w związku z tym można zakładać, że nie zajdzie potrzeba zastosowania na budowie agregatu prądotwórczego a tym samy ograniczy się emisję zanieczyszczeń.

Poza tym lokalizacja robót jest korzystna biorąc pod uwagę oddziaływanie rozprzestrzeniania się tych zanieczyszczeń. Ogólnie mówiąc nie powinna być odczuwalna.

Rozwiązania chroniące środowisko w trakcie realizacji przedsięwzięcia :

      Oddziaływania towarzyszące budowie mają swoje skutki w postaci czasowych uciążliwości, wpływając okresowo na wzrost zanieczyszczenia powietrza czy poziomu hałasu skutkując dyskomfortem osób przebywających w najbliższym sąsiedztwie placu budowy. Poniżej zamieszczono syntetyczny wykaz potencjalnych skutków towarzyszących pracom budowlanym w układzie poszczególnych komponentów przestrzeni przyrodniczej (na etapie budowy ). 

Powierzchnia ziemi i gleby 

• składowanie powstałych odpadów w kontenerach przystosowanych do danego rodzaju odpadu 

Powietrze 

• stosowanie gotowych mieszanek przygotowywane w wytwórniach dla ograniczenia pylenia podczas  przygotowywania spoiwa w miejscu budowy;                                                                                              • transport materiałów sypkich wywrotkami wyposażonymi w opończe ograniczające pylenie;                              

 • wyłączanie silników podczas postoju bądź załadunku w celu ograniczenia emisji spalin z maszyn  budowlanych i samochodów ciężarowych.                                                                                                   • przyjęcie odpowiedniego harmonogramu dostaw,                                                                                                  • ustalenie tras przewozu aby nie przebiegały obok miejsc usytuowania osiedli mieszkaniowych, miejsc wypoczynku i rekreacji 

Środowisko gruntowo-wodne 

• w sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa), podjęcie niezwłoczne działań mających na celu usunięcie zanieczyszczonego gruntu i zabezpieczenie przed przenikaniem zanieczyszczeń do wód podziemnych. 

Krajobraz 

• ograniczone do czasu prowadzenia robót budowlanych zmiany w krajobrazie;                                                            • zajęcie przestrzeni pod okresowe przechowywanie oraz pracę maszyn i urządzeń budowlanych 

Przyroda ożywiona 

• nie usuwanie naturalnej szaty roślinnej (drzew, krzewów) oraz naruszenie naturalnej struktury gleby w obrębie obszaru nieprzewidzianego pod inwestycje, teren ten pozostanie w stanie pierwotnym ;                                                                                                                                                         • po zakończeniu robót usunięcie dróg tymczasowych, odtworzenie zniszczonych terenów, które zostaną uszkodzone wskutek prowadzenia robót budowlanych oraz uporządkowanie terenu. 

Gospodarka odpadami

• gromadzenie w odpowiednich, specjalnie wydzielonych miejscach ziemi z wykopów;                                       • selektywne składowanie odpadów budowlanych;                                                                                                    • sukcesywny wywóz ziemi z wykopów samochodami ze szczelnymi skrzyniami, lub wykorzystywanie  do niwelacji terenu.                                                                                                                                                       •  optymalizacji zużycia surowców                                                                                                                               • analizowaniu i weryfikacji stosowanych technologii i norm zużycia materiałów pod kątem ograniczenia ilości odpadów;                                                                                                                                   • selektywnej zbiórce odpadów                                                                                                                              • wyeliminowaniu źródeł wycieków                                                                                                                          • kontrolowaniu ilości i rodzaju powstających odpadów.                                                                                          • selektywnym magazynowaniu odpadów                                                                                                               • zwiększeniu ilości odpadów poddawanych recyklingowi 

Hałas 

•zastosowanie pełnego ogrodzenia placu budowy                                                                                                        • beton na plac budowy będzie dostarczany gotowy do użycia (wyeliminowanie hałasu z procesu mieszania komponentów do uzyskania betonu na miejscu budowy)                                                                                         • na miejsce inwestycji będą przywożone gotowe półfabrykaty (w miarę możliwości) w celu zminimalizowania prac uciążliwych akustycznie                                                                                                        •  eliminowanie pracy maszyn i urządzeń na biegu jałowym, 

Ludzie 

• stosowanie sprzętu w dobrym stanie technicznym oraz ograniczanie jednoczesnej pracy kilku maszyn, oraz wyłączanie podczas postoju i załadunku. 

Dobra Kultury 

• prace prowadzone na placu budowy nie będą zagrożeniem dla dóbr materialnych. 

Zabezpieczenie terenu robót 

Teren robót powinien być zabezpieczony, ogrodzony. Drogi i ciągi piesze w rejonie robót powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy powinna być dostosowana do zużywanych środków transportowych i nasilenia ruchu. 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie będzie potrzeby odwadniania wykopów ponieważ  poziom wód gruntowych znajduje się poniżej poziomu 1,2 m od poziomu gruntu. Na taką głębokość były wykonywana odkrywka glebowa.

W ramach planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się:

1. wycinki drzew lub naruszenia istniejących elementów przyrodniczych środowiska;

2. znaczącej przebudowy  nawierzchni ziemi;

3. zmiany istniejącej infrastruktury uzbrojenia terenu ( doprowadzenia sieci wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej i teletechnicznej) oprócz wykonania zakresu niezbędnych włączeń ( wodociągowych, kanalizacyjnych) wynikających z zastosowania rozwiązań technologicznych.
2. Faza eksploatacji.

Środowisko gruntowo - wodne.

Gospodarka wodna.
W trakcie eksploatacji inwestycji planowane jest następujące zużycie wody z własnego ujęcia :

· woda technologiczna  –  108 m3 /rok

Woda i ścieki socjalno-bytowe

Obecnie woda na cele bytowe z istniejącego ujęcia. Zaopatrzenie w wodę z własnego ujęcia będzie możliwe po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia i pobór wody. Ochrona jakości wód podziemnych polegać będzie na egzekwowaniu sformułowanych wcześniej zakazów, nakazów i ograniczeń obowiązujących na terenie wyznaczonej strefy ochrony bezpośredniej ujęcia oraz na przestrzeganiu warunków uzyskanego pozwolenia.
Właściwe utrzymywanie tej strefy, poprzez oznakowanie terenu tablicami informacyjnymi                o ujęciu i zakazie wstępu osobom nieupoważnionym, odprowadzane wód opadowych                    w sposób zapobiegający przedostaniu się ich do studni oraz właściwa eksploatacja studni nie będzie zagrażać wodom podziemnym. 

Ponieważ ilość zużytej wody ustalana jest wg wskazań wodomierza głównego nie mają zastosowania przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

Woda zużywana będzie na cele bytowe.
Przy:

- docelowo 40 osobach zatrudnionych i korzystających  z wody, 

- współczynniku jednostkowego zużycia wody qj= 60 dm3/d/osobę ( 0,06 m3/d/osobę) 

· współczynniku nierównomierności dobowej Nd= 1,1 

· współczynniku nierównomierności  godzinowej  Nh=1,2: 

· Q1dśr = 8 x 0,06 = 2,4 m3/d 
Przyjęto że ścieki bytowe stanowić będą 100% wody pobranej na cele bytowe . Tak więc ścieki bytowe w ilości  2,4 m3/d odprowadzane będą do zbiornika bezodpływowego na następnie pojazdem asenizacyjnym zostaną zawiezione na oczyszczalnię ścieków.   

Skład ścieków  bytowych nie odbiegać będzie od składu ścieków określonych  w literaturze:

Tabela:Średnie stężenie zanieczyszczeń w ściekach  bytowych (wg danych literaturowych*):

	l.p
	 Wskaźnik zanieczyszczenia
	 Stężenie ( mg/l)

	1
	BZT5
	220

	2
	ChZT
	500

	3
	Azot ogólny
	40

	4
	Azot organiczny
	15

	5
	Azot amonowy
	25

	6
	Fosfor ogólny
	8

	7
	Fosfor organiczny
	3

	8
	Fosfor nieorganiczny
	5

	9
	Zawiesiny ogólne
	220


*- Inwestycje komunalne w ochronie środowiska. Poradnik inwestora.Część druga:Ochrona wód. NFOŚiGW; Warszawa 1995 r.

Założenie zgodnie z opracowaniem. „Kanalizacja Wsi" Ryszard Błażejewski; Poznań 2003

Ścieki socjalno-bytowe nie zawierają związków agresywnych i toksycznych. Ścieki te odprowadzane będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego o odpowiednio dobranej pojemności wynoszącej ok. 10 m3 i dalej wywożone na oczyszczalnię ścieków .
Wody opadowe i roztopowe

W planowanym przedsięwzięciu powstawać będą wody opadowe i roztopowe wymagające zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W przypadku analizowanego przedsięwzięcia wody opadowe z połaci dachowych obiektów znajdujących się w obrębie działek trafiać będą w postaci nie zanieczyszczonej bezpośrednio do gruntu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz.U. 2014, poz. 1800) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego wody opadowe z dachów, traktowane są jako umownie czyste i nie wymagają podczyszczania.

Wody z terenów nie narażonych na zanieczyszczenia (tereny zielone) również w naturalny sposób infiltrowały będą do gruntu.

Jest to sposób najbardziej prawidłowy z punktu widzenia bilansu odpływu naturalnego i krążenia wody w środowisku.

Wody opadowe i roztopowe z terenu utwardzonego (o trwałej nawierzchni szczelnej) spływać będą systemem sieci kanalizacyjnej po oczyszczeniu w separatorze do ziemi – teren działki Inwestora.

Wody opadowe i roztopowe  będą ujmowane w zorganizowany  zamknięty system kanalizacyjny. 

Do obliczeń ilości wód opadowych przyjęto powierzchnię równą: .

Tabela 16. Zestawienie powierzchni.

	Lp.
	Rodzaj
	Powierzchnia
	Powierzchnie zredukowane

	1.
	powierzchnie zadaszone
	  2912 m2
	     0,29 ha

	2.
	powierzchnia utwardzona (drogi dojazdowe, place manewrowe)
	  3375 m2
	     0,34 ha

	łączna powierzchnia:
	  6287 m2
	      0,63 ha


Obliczenia ilości wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych i połaci dachowych odprowadzane do ziemi:

Q = (F1 x Ψ1)  φ x q
[dm3/s]

gdzie:

F1    - powierzchnia połaci dachowych                   - 0,29 ha

Ψ1   - współczynnik spływu z połaci dachowych   - 0,9

Fzr – powierzchnia zredukowana                           -  0,26 ha

F2    - powierzchnia utwardzona                             - 0,34 ha

Ψ2   - współczynnik spływu z pow. utwardzonej   - 0,85

Fzr – powierzchnia zredukowana                           - 0,29 ha

Fzr – powierzchnia zredukowana  - suma              -  0,55 ha

φ     - współczynnik opóźnienia odpływu               - 0,885

q - natężenie deszczu miarodajnego w l/s ha wyznaczone z zależności:

                                                   q =  [ dm³/ ( s x ha)]

gdzie:

q - natężenie deszczu w l/s ha;

c - okres (w latach) jednorazowego przekroczenia danego natężenia;

t - czas trwania deszczu w minutach.

stąd:

Dla przyjętych założeń natężenie deszczu miarodajnego q obliczamy ze wzoru:                                            

                                      q =   =  77,2 [dm³/ ( s x ha) ]

Natężenie deszczu miarodajnego kształtować się będzie na poziomie q = 77,2 l/s ha.

Qmax.sek. =  0,55 x 77,2

Q max.sek=   42,46 l/s 

Maksymalny godzinowy odpływ wód opadowych będzie wynosił:

Qmax.h. =  42,46 l/s x 900 s

Qmax.h. =  38,21 m3/h
Gospodarka odpadami.

            Rozwiązania techniczne na  eksploatacji inwestycji w celu zminimalizowania ilości odpadów. W projektowanej technologii przewiduje się segregację wszystkich powstających odpadów. Po segregacji odpady będą gromadzone na terenie Inwestora w wydzielonych miejscach. Sposób postępowania z odpadami komunalnymi będzie zgodny z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U.2020r. poz. 150 ze zm.) oraz w oparciu o prawo miejscowe. Powstawać będą odpady o różnym stopniu szkodliwości, między innymi nadające się do gospodarczego wykorzystania, surowce wtórne. Na etapie realizacji przedsięwzięcia występować będą przekształcenia terenu, tylko w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji, których zamierzenie inwestycyjne wymaga przeprowadzenia następujących prac podczas, których powstaną odpady z grupy 17 tj. Odpady z budowy, remontów , które zgodnie z art. 7 pkt. 2 Ustawy o odpadach (Dz.U. z 2020 r, poz. 797 z dnia 14 grudnia 2012) powinny być w pierwszej kolejności poddane odzyskowi. W czasie prowadzenia prac budowlanych na terenie zaplecza (placu) budowy powstanie również pewna ilość odpadów komunalnych i komunalno-podobnych z grupy 20 03 tj. odpady komunalne powstające w wyniku obsługi socjalno-bytowej pracowników na terenie budowy. Biorąc pod uwagę charakter planowanej inwestycji oraz rodzaj odpadów, jakie powstają oraz sposób postępowania z odpadami Inwestor jest zobowiązany zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach . W celu bezpiecznego dla środowiska postępowania z odpadami na terenie realizowanego przedsięwzięcia, należy spełnić następujące warunki: selektywnie magazynować odpady, zapewnić systematyczny wywóz bądź zagospodarowanie. Ustawa o odpadach  reguluje sposób postępowania z odpadami powstającymi w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. Inwestor podejmując działania powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić, tak aby:                                                                                                                                        -zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania,                                                                                                                                      -zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeśli nie udało się zapobiec ich powstawaniu,                                                                                                                                                        -zapewnić zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których nie udało się poddać odzyskowi.                                                                                                                     Ustawa określa zasady postępowania z odpadami, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub minimalizacji ich ilości, usuwania odpadów z miejsc powstawania, a także wykorzystywania lub unieszkodliwiania odpadów w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska. Klasyfikację odpadów wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów z 02 stycznia 2020 r. (Dz.U. 2020 r., poz. 10). 
Podczas realizacji rozbudowy przedsięwzięcia wytwarzane będą odpady z grupy 17 tj. budowy i remontów. Na tym etapie nie przewiduje się wytwarzania odpadów niebezpiecznych.

17 02 03 
Tworzywa sztuczne 

17 04 05 
Żelazo i stal 

17 05 04 
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 

17 06 04 
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 

17 09 04
zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione 

                        w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03.
      Wyżej wymienione odpady magazynowane będą w kontenerach o pojemności do 7 m3. Na etapie rozbudowy za wytwarzane odpady odpowiedzialny będzie Inwestor posiadający aktualny wpis do Rejestru BDO. Po zapełnieniu kontenerów odpady poremontowe zostaną przekazane dla wyspecjalizowanych firm posiadających aktualne decyzje na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. 

Odpady o kodzie 17 05 04 Inwestor będzie mógł przekazać dla osób fizycznych  lub jednostkom organizacyjnym zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 28 maja 202 r. (Dz. U. Nr 74 z 2002r, poz. 686). 

W trakcie eksploatacji:


W procesie eksploatacji instalacji wytwarzane odpady będą zgodne z procesem produkcyjnym, które zostaną uwzględnione w Rejestrze BDO. Odpady niebezpieczne nie przekroczą 1 Mg.
	Kod

odpadu
	Rodzaj odpadu
	Prognozowana ilość roczna
	Kierunek postępowania z odpadem

	03 01 05
	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione

w 03 01 04
	6000 Mg
	Opady magazynowane w specjalnym boksie lub kontenerach o pojemności 36 m3.

Przeznaczone do ponownego przetworzenia w procesie produkcji pelletu.

	08 01 11*
	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne

substancje niebezpieczne
	1 Mg
	Odpady magazynowane w pojemnikach typu Mauzer o poj. 1000 l.

Magazynowane w wydzielonej i zabezpieczonej strefie magazynowania odpadów niebezpiecznych na utwardzonej powierzchni oznaczone kodem odpadu. Odpad przekazywany do 

podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenie na 

odzysk lub unieszkodliwienie odpadu.

	08 01 12
	Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11
	1 Mg
	Odpady magazynowane w pojemnikach typu Mauzer o poj. 1000 l.

Magazynowane w wydzielonej magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne, na utwardzonej powierzchni oznaczone kodem odpadu. Odpad przekazywany do 

podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenie na 

odzysk lub unieszkodliwienie odpadu.

	13 02 08*
	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
	0,500 Mg
	Odpady magazynowane w pojemnikach typu Beczka o poj. 200 l.

Magazynowane w wydzielonej i zabezpieczonej strefie magazynowania odpadów niebezpiecznych na utwardzonej powierzchni oznaczone kodem odpadu. Odpad przekazywany do 

podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenie na 

odzysk lub unieszkodliwienie odpadu.

	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury
	15 Mg
	Odpady selektywnie zbierane. W miejscu wytwarzania magazynowane w pojemnikach o poj. 120, oznaczone kodem odpadu.  do worków typu Big Bag. 

Następnie magazynowane w workach typu BIG BAG w wydzielonej strefie magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne na utwardzonej i zadaszonej powierzchni, oznaczone prawidłowym kodem odpadu

Odpad przekazywany do odzysku

podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenie na 

odzysk.

	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	 10 Mg
	Odpady selektywnie zbierane. W miejscu wytwarzania magazynowane w pojemnikach o poj. 120, oznaczone kodem odpadu.  do worków typu Big Bag. 

Następnie magazynowane w workach typu BIG BAG w wydzielonej strefie magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne na utwardzonej i zadaszonej powierzchni, oznaczone prawidłowym kodem odpadu

Odpad przekazywany do odzysku

podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenie na 

odzysk.

	15 01 04
	Opakowania z metali
	6 Mg
	Odpady selektywnie zbierane. W miejscu wytwarzania magazynowane w pojemnikach o poj. 120, oznaczone kodem odpadu.  do worków typu Big Bag. 

Następnie magazynowane w workach typu BIG BAG w wydzielonej strefie magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne na utwardzonej i zadaszonej powierzchni, oznaczone prawidłowym kodem odpadu

Odpad przekazywany do odzysku

podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenie na 

odzysk.

	15 02 03
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 160209 do 160212
	3 Mg


	Odpady selektywnie zbierane do oddzielnych pojemników, magazynowane w miejscu 

wytworzenia i przekazywane podmiotowi posiadającemu stosowne  zezwolenie na 

odzysk, bądź unieszkodliwianie tych odpadów.

	15 01 10*


	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi

zanieczyszczone
	0,100 Mg
	Odpady magazynowane w pojemnikach typu Beczka o poj. 200 l.

Magazynowane w wydzielonej i zabezpieczonej strefie magazynowania odpadów niebezpiecznych na utwardzonej powierzchni oznaczone kodem odpadu. Odpad przekazywany do 

podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenie na 

odzysk lub unieszkodliwienie odpadu.

	15 01 11*
	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia

konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
	0,100 Mg
	Odpady magazynowane w pojemnikach typu Beczka o poj. 200 l.

Magazynowane w wydzielonej i zabezpieczonej strefie magazynowania odpadów niebezpiecznych na utwardzonej powierzchni oznaczone kodem odpadu. Odpad przekazywany do 

podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenie na 

odzysk lub unieszkodliwienie odpadu.

	15 02 02*
	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach),

tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone

substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
	0,100 Mg
	Odpady magazynowane w pojemnikach typu Beczka o poj. 200 l.

Magazynowane w wydzielonej i zabezpieczonej strefie magazynowania odpadów niebezpiecznych na utwardzonej powierzchni oznaczone kodem odpadu. Odpad przekazywany do 

podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenie na 

odzysk lub unieszkodliwienie odpadu.

	17 04 05


	Żelazo i stal
	5 Mg
	Odpady magazynowane w pojemnikach typu Mauzer o poj. 1000 l. Magazynowane w wydzielonej magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne, na utwardzonej powierzchni oznaczone kodem odpadu. Odpad przekazywany do 

podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenie na 

odzysk lub unieszkodliwienie odpadu.


           Miejsca magazynowania odpadów będą utwardzone, zadaszone i  zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wyznaczone będą strefy odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Przedsiębiorca zapewni systematyczne szkolenia dla pracowników z zakresu gospodarki potwierdzone Certyfikatem.

Okres magazynowania wytwarzanych odpadów nie  będzie przekraczał terminów ustalonych w ustawie  o odpadach.

Będzie prowadzona systematyczna ewidencja wytworzonych odpadów w systemie BDO zgodnie z Ustawą o odpadach.

Po nagromadzeniu odpowiedniej ilości odpadów będą one przekazane dla firm posiadających pozwolenie na zbieranie, przetwarzanie lub unieszkodliwienie odpadów na podstawie KPO. 

Środowisko przyrodnicze i krajobraz.

Wpływ realizacji przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze..
Teren przedsięwzięcia zostanie całkowicie ogrodzony. W fazie eksploatacji nie wystąpi negatywne oddziaływanie na stan siedlisk oraz faunę i florę terenów sąsiednich, gdyż wszelkie uciążliwości zamkną się w granicach terenu przedsięwzięcia.

Miejsce lokalizacji przedsięwzięcia,  nie przedstawia większych walorów przyrodniczych. Działki leżą poza obszarami chronionymi.     
Analiza oddziaływań na faunę 
Teren objęty planowanym przedsięwzięciem nie posiada szczególnych, dogodnych siedlisk dla bytowania fauny – w znacznej mierze działka nr 240/1 jest zagospodarowana . 

Oddziaływanie w fazie rozbudowy jak i eksploatacji zakładu będzie się koncentrowało na działce 240/1 gdyż tam planowane są do budowy hale magazynowo-produkcyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przeprowadzona analiza rozprzestrzeniania się hałasu wykazała, że zasięg oddziaływania zamknie się w granicach terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny. LAeq , dzień: wartość największa  poza terenem zakładu występuje w punkcie (240,30,1.6) i wynosi 49.5 dB(A)  

Zwierzęta mają do dyspozycji duże kompleksy rolne i  leśne, które pozostają w nienaruszonym stanie i inne enklawy zielone znajdujące się w sąsiedztwie planowanej inwestycji, stanowiące dla nich przyjazne schronienia oraz szlaki przemieszczania się. Świat zwierzęcy będzie miał swobodny dostęp do zadrzewień i rozległych przestrzeni łąk położonych w sąsiedztwie granicy działki. 

Wnioski

Z powyższej analizy wynika, że wpływ przedsięwzięcia będzie w pełni do zaakceptowania przez tutejsze zwierzęta migrujące korytarzem z uwagi, iż cały obszar inwestycji w tym miejscu nie pełni żadnej ważnej roli dla masowych przejść zwierząt w ciągu całego roku.

Przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia  wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu. Planowane przedsięwzięcie w pełni respektuje obowiązujące zakazy w  obszarach chronionych znajdujących się obok lub w dalszych odległościach. Zastosowane rozwiązania wykluczają ewentualny negatywny wpływ inwestycji na te formy ochrony przyrody leżące poza granicami przedsięwzięcia. Podczas oględzin terenowych, nie stwierdzono w obrębie tych działek potencjalnych miejsc gniazdowania. Mając na względzie powyższe należy stwierdzić, że dotychczasowe użytkowanie gruntów całkowicie eliminuje z tego terenu naturalne gatunki roślin oraz wpływa na ograniczenie ponownego ich wkraczania. Wykonywana działalność produkcyjna w znacznym stopniu ogranicza możliwość występowania na terenie objętym planowaną inwestycją miejsc bytowania i rozrodu zwierząt.
Planowane przedsięwzięcie  nie wpłynie na stan siedlisk przyrodniczych oraz miejsca bytowania i rozrodu zwierząt. Biorąc pod uwagę takie odległości od obszarów chronionych stwierdza się, że ze strony budowy oraz eksploatacji przedsięwzięcia nie wystąpi negatywny wpływ na krajobraz, siedliska oraz florę i faunę.
W załączniku przedstawiono propagację hałasu wraz z emisją zanieczyszczeń dla „  planowanej rozbudowy „, wykonane obliczenia jednoznacznie wskazują że po przebudowie oddziaływanie przedsięwzięcia będzie się znajdować na terenie do którego wnioskodawca posiada prawo do dysponowania. 
Wpływ przedsięwzięcia na obszary Natura 2000.

Obszar przedsięwzięcia nie znajduje się w granicach:

1. obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000,

2. specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000,

3. projektowanych obszarów Natura 2000 wg wykazu Ministerstwa Środowiska,
Biorąc pod uwagę takie odległości stwierdza się, że ze strony rozbudowy oraz eksploatacji przedsięwzięcia nie wystąpi negatywny wpływ na siedliska oraz gatunki roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone powyższe obszary Natura 2000.
Korytarze ekologiczne

Korytarze ekologiczne to tereny leśne, zakrzaczone i podmokłe z naturalną roślinnością o przebiegu liniowym (pasowym), położone pomiędzy płatami obszarów siedliskowych. Korytarze zapewniają zwierzętom odpowiednie warunki do przemieszczania się - dają możliwość schronienia i dostęp do pokarmu. Są niezwykle ważne ze względu na fragmentację środowiska (podział siedliska na małe, odizolowane od siebie płaty) wskutek działalności człowieka i przekształcenia powierzchni ziemi. Wyznaczenie i ochrona korytarzy ekologicznych zapewnia zachowanie funkcjonalnej łączności w warunkach powszechnej obecnie fragmentacji środowiska. Korytarze ekologiczne to obszary umożliwiające przemieszczanie się roślin i zwierząt pomiędzy siedliskami.

W Polsce wyróżniono 7 korytarzy głównych, których rolą jest zapewnienie łączności ekologicznej w skali całego kraju oraz włączenie obszaru Polski w paneuropejską sieć ekologiczną. Korytarze główne to najważniejsze drogi wędrówek i migracji gatunków w Polsce, zapewniające jednocześnie łączność siedlisk i populacji w skali kontynentalnej.

Korytarze uzupełniające łączą obszary siedliskowe położone wewnątrz kraju z korytarzami głównymi oraz zapewniają wariantowość dróg przemieszczania się gatunków o znaczeniu krajowym. Oddziaływanie na środowisko poprzez zaburzenie korytarzy ekologicznych związane jest z fizycznym ingerowaniem w obszar korytarza i tworzeniem barier migracyjnych.
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Planowana inwestycja znajduje się w zasięgu korytarza ekologicznego Lasy Nadodrzańskie GKPn-28A.
Emisja do powietrza.
Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu

Uwzględniając ukształtowanie i zabudowę terenu , przyjmuje się wg tabeli rozporządzenia  współczynnik szorstkości terenu Zo= 0,05 m.

Warunki meteorologiczne

Dla potrzeb obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń wykorzystano 3 - wymiarową statystykę wiatrów i klas równowagi atmosfery wg pomiarów reprezentatywnej stacji synoptycznej dla omawianego rejonu Gorzów ( stacja Nr 300 ) - okres roczny. Powyższa „ róża wiatrów” zawiera 12 kierunków, 11 prędkości wiatru i do 6 stanów równowagi atmosfery.

Struktura udziału poszczególnych klas równowagi zmienia się w zależności od przedziału prędkości wiatru.

Stany równowagi odgrywają ogromna rolę w rozprzestrzenianiu zanieczyszczeń, gdyż współczynniki dyfuzji w formule Pasquille'a są funkcją stanu równowagi. Omawiana róża wiatrów znajduje bezpośrednie odbicie w wynikach rozprzestrzeniania, gdyż wchodzi jako dana wejściowa do obliczeń m.in. stężeń Smm, stężeń średniorocznych i częstości przekroczeń stężeń.

2. Kryterium oceny uciążliwości

Obowiązujące kryteria i metodyki obliczeń.

Na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego związanego z pracą wpływają następujące czynniki:

1. rodzaj i ilość zanieczyszczeń gazowych oraz pyłowych emitowanych przez zakład,

2. sposób wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego (rodzaj i wysokość emitorów, prędkość i temperatura wylotu gazów),

3. warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze.

Dwa pierwsze czynniki uwarunkowane są rodzajem działalności zakładu, trzeci - jest zależny od lokalizacji źródeł emisji, a w szczególności od zjawisk atmosferycznych i topograficznych decydujących o intensywności wymiany powietrza w atmosferze, takich jak:

1. kierunek wiatru

2. prędkość wiatru

3. dyfuzja atmosferyczna (miara burzliwości atmosfery)

4. szorstkość terenu (roślinność i zagospodarowanie przestrzenne)

5. pochłanianie zanieczyszczeń przez podłoże suche

6. przemiany zanieczyszczeń w atmosferze

7. wymywanie zanieczyszczeń przez opady atmosferyczne

8. górna inwersja temperatury (grubość warstwy mieszania)

9. skręt wiatru z wysokością (zjawisko związane z ruchem geograficznym)

10. krzywoliniowy ruch mas powietrza (zjawisko związane z ruchem obrotowym ziemi)

11. kumulacja zanieczyszczeń w chmurach

Stosowane metody obliczeniowe uwzględniają zjawiska opisane w punktach od 1 do 8. Oparto je o matematyczny opis ruchu zanieczyszczeń w atmosferze z uwzględnieniem wyników badań doświadczalnych.

Najbardziej rozpowszechnione na świecie, a uwzględnione w Rozporządzeniu MŚ

 i obowiązujących również w Polsce, są metody:

1. Pasquille’a (uproszczona), do obliczenia stężeń zanieczyszczeń gazowych i pyłu zawieszonego,

2. Krieba, do obliczenia opadu pyłu.

Do zakresu typowych analiz stanu zanieczyszczenia powietrza zgodnie z obowiązującymi wytycznymi wchodzą obliczenia:

1. maksymalnych stężeń poszczególnych zanieczyszczeń (wzorem uproszczonym),

2. maksymalnych stężeń na wysokości zabudowy mieszkalnej z uwzględnieniem warunków meteorologicznych,

3. maksymalnych stężeń na granicy obszarów z uwzględnieniem warunków meteorologicznych.

4. Metodyka prognozowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym
Obliczenia rozprzestrzeniania i poziomów zanieczyszczeń zostały przeprowadzone wg rozporządzenia MŚ z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomu  niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012r. poz. 1031).

Podstawą metodyki są formuły Pasquille’a na obliczanie stężeń zanieczyszczeń pyłowych i gazowych. Istotą obliczeń stężeń jest określenie stężeń 1 godzinnych dla emisji uśrednionej.

Ilość i różnorodność danych powoduje konieczność użycia programów komputerowych TAR1, TAR2, TAR3 i TAR4.

Program TAR1 pozwala na obliczenie stężeń max maximorum Smm i odległości jego występowania oraz klasę oddziaływania.

Przy obliczaniu rozkładu zanieczyszczeń w rejonie zakładu stosuje się program TAR3.

Obliczenia wykonane tym sposobem dają następujące informacje:

1. maksymalne stężenie 1 godzinne w zadanych punktach obliczeniowych,

2. stan równowagi atmosfery oraz prędkość wiatru, przy którym to stężenie występuje,

3. stężenie średnioroczne w punktach obliczeniowych,

4. częstość przekroczeń odniesiona do 99,8 percentyl.

Na podstawie wyników obliczeń w razie potrzeby wykreślane są na tle mapy izolinie częstotliwości przekroczeń stężeń.

Podsumowanie

Z przeprowadzonej analizy wynika, że projektowana rozbudowa ze względu na emisję zanieczyszczeń pochodzących z działalności w obiektach opisanych w niniejszym opracowaniu, nie będzie powodowała uciążliwości dla powietrza atmosferycznego i nie będzie przekraczała granic terenu wydzielonego pod ten obiekt. W wyniku funkcjonowania   nie zwiększy się emisja  gazów cieplarnianych. Budowa i eksploatacja   nie posiada również istotnego wpływu na klimat.
0ddziaływanie akustyczne.

             Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku zależą od rodzaju terenu który podlega ochronie, tzn. od przeznaczenia tego terenu oraz od rodzaju (typu) źródła hałasu.

W zakresie kryteriów oceny uciążliwości hałasu, obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014r., poz. 112).
Najbliżej położonymi terenami chronionymi akustycznie są tereny zabudowy zagrodowej znajdujące się w odległości ponad 700 m. od planowanego przedsięwzięcia.
Dla tych terenów określane są dopuszczalne poziomy hałasu.
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[image: image19.png]Tabela 28. Dopuszczalne poziomy halasu w érodowisku powodowanego przez poszczegélne grupy
irédel halasu, z wylaczeniem halasu powodowanego przez linie elekiroenergetyczne oraz starty,
ladowania i przeloty statkéw powietrznych.

Rodzaj terenu Dopuszczalny poziom halasu w [dB]
Drogi lub linie kolejowe?) | Pozostale obiekty 1 dzialalnosé
bedaca rédiem hatasu
L L L L
AeqD AeqN AeqD AeqN
przedzial | przedzial | przedzial czasu | przedzial czasu
czasu czasu odniesienia odniesienia
odniesienia | odniesienia réwny 8 réwny 1
réwny16 | réwny8 najmniej ‘najmniej
godzinom | godzinom Korzystnym korzystnej
godzinom dnia | godzinie nocy
kolejno po sobie
nastepujacym

2) Strefa ochronna ,A” uzdrowiska 50 a5 a5 20

b) Tereny szpitali poza miastem

) Tereny zabudowy mieszkaniowej| 61 56 50 20
jednorodzinnej

b) Tereny zabudowy zwiazanej ze
stalym lub czasowym pobytem dzieci i
miodziezy

<) Tereny doméw opieki spolecznej

d) Tereny szpitali w miastach

) Tereny zabudowy mieszkaniowej | 65 56 55 a5
| wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego

b) Tereny zabudowy zagrodowej

) Tereny rekreacyjno-wypo-
czynkowe

d) Tereny mieszkaniowo-ushugowe

Tereny w strefie $rédmiejskiej miast | 68 60 55 a5
|powyzej 100 tys. mieszkaficow





Zgodnie z przedstawioną w załączniku do ww. rozporządzenia klasyfikacją, należy te tereny zaliczyć do grupy „3b” - „tereny zabudowy zagrodowej”.

Dla tych terenów równoważny poziom dźwięku w środowisku nie powinien przekraczać wartości:

- l_Aeq - 55dB(A) dla pory dziennej,

- l_Aeq - 45 dB(A) dla pory nocnej.

W analizie akustycznej przeprowadzonej w tej części pracy przyjęto, że równoważny poziom hałasu, emitowanego z terenu przedsięwzięcia , nie może przekraczać na terenach ww. zabudowy: 55 dB(A) w porze dziennej i 45 dB(A) w porze nocnej.

Hałas z terenu, emitowany będzie do środowiska w fazie budowy a następnie przy prowadzeniu planowanej produkcji.

W fazie budowy źródłem hałasu będą prace budowlane oraz ruch pojazdów przyjeżdżających na teren budowy. O poziomie i uciążliwości emitowanego hałasu, decydować będzie typ i jakość używanego sprzętu oraz czas jego pracy. Zależne to będzie od fazy realizowanych prac budowlanych, a przede wszystkim używanych przez wykonawcę robót, narzędzi oraz eksploatowanego parku maszynowego. W trakcie realizacji inwestycji występować będzie także emisja hałasu pochodząca od ruchu transportu ciężkiego (dowożącego materiały budowlane i sprzęt) oraz pracujących maszyn i urządzeń. Jednak przy planowanym zakresie prac budowlanych, na bazie dotychczasowych doświadczeń można stwierdzić, że emitowany w tym okresie hałas będzie krótkotrwały i nie będzie uciążliwy dla środowiska.

Źródłami hałasu emitowanego do środowiska , w okresie jej planowanej działalności będą:

1. pojazdy osobowe i ciężarowe przyjeżdżające z zaopatrzeniem ,

2. praca maszyn przetwarzających drewno ( piły, heblarki, maszyny nitujące, instalacja  do produkcji pelletu)
Obliczenia dotyczące hałasu przedstawiono w załączniku nr. 2 opracowania. W wyniku przeprowadzonych obliczeń hałasu wykazano, że nie dojdzie do przekroczeń norm hałasy na terenach chronionych akustycznie.  Wynik obliczeń : LAeq , dzień: wartość największa  poza terenem zakładu występuje w punkcie (240,30,1.6) i wynosi 49.6 dB(A)  
Faza likwidacji
W przypadku konieczności likwidacji obiektu niezbędne będą następujące działania:

-  zdemontowanie obiektów i pozostałych elementów konstrukcyjnych, które nie będą wykorzystywane w następnej funkcji terenu.

Powstające odpady będą typowe jak wytwarzane podczas budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych i drogowych. Sposób postępowania z nimi najeży przyjąć zgodnie z ustawa o odpadach, zapewniając ich maksymalne wtórne wykorzystanie.

Oddziaływania na pozostałe elementy środowiska będą analogiczne jak w przypadku fazy budowy.                                                                                                                                     VI.OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.               Informacja ogólna.                                                                                                                                                                       W niniejszej analizie określenia wpływu na środowisko objęto planowane zamierzenie inwestycyjne, przewidziane do realizacji na terenie działki o  nr. 240/1.                         Wymienione działki stanowią potencjalny obszar oddziaływania inwestycji przyjęty do obliczeń i analizy przyrodniczych. Zakres oddziaływania przedsięwzięcia mieści się na terenie tych działek. Poza teren przedsięwzięcia nie przechodzi ponad normatywny hałas oraz emisja zanieczyszczeń gazowych. Wykonane analizy potwierdzają ten fakt.                                          Wpływ emisji obiektu .                                                                                                                       Emisja do powietrza będzie powstawać w wyniku ruchu pojazdów samochodowych osobowych i ciężarowych – będzie to emisja niezorganizowana . Obiekty będą ogrzewane na prąd elektryczny. Wynika, że ze względu na emisję zanieczyszczeń pochodzących z tych obiektów, nie będzie ona powodowała uciążliwości dla powietrza atmosferycznego i nie będzie przekraczała granic terenu, wydzielonego  pod ten obiekt.                                                                       Wpływ hałasu na środowisko.                                                                                                                           Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że realizacja i funkcjonowanie , nie spowodują rozróżnialnego z istniejącym klimatem terenu a w szczególności przekroczenia dopuszczalnych norm poziomu hałasu w środowisku.  Najbliższa zabudowa zagrodowa - znajduje się w kierunku zachodnim.  W wyniku działalności projektowanej inwestycji głównymi źródłami hałasu będą pojazdy osobowe i ciężarowe przyjeżdżające z zaopatrzeniem oraz praca maszyn przetwarzających drewno  ( piły, heblarki, maszyny nitujące, instalacja  do pelletu). Z uwagi na to, że hałas emitowany do środowiska przez ww. źródła będzie nie przekraczający norm dla obszarów chronionych akustycznie. Wpływ jego na środowisko będzie nieodczuwalny. Obliczenia wykazały że  -  LAeq , dzień: wartość największa  poza terenem zakładu występuje w punkcie (240,30,1.6) i wynosi 49.6 dB(A)                                                                                    W wyniku przeprowadzonych obliczeń hałasu jednoznacznie wynika, że oddziaływanie przedsięwzięcia na każdym jego etapie tj. realizacji, eksploatacji oraz likwidacji mieści się na terenie do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny – tj. prawo do dysponowania nieruchomością. Również w przypadku kumulacji oddziaływań również mieści się w tych granicach.                                                                                                                                Oddziaływanie na wody powierzchniowe.                                                                                  Najbliższymi wodami powierzchniowymi jest rzeka Odra w odległości ca. 0.73 km.
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Wszystkie ścieki, wytwarzane na terenie realizowanego przedsięwzięcia, jak:

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych,
Wody opadowe z obiektów kubaturowych i terenów utwardzonych wprowadzane będą do ziemi. Dlatego też nie przewiduje się negatywnego oddziaływania tego typu zanieczyszczeń na wody powierzchniowe.                                                                                                                                                Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane do zbiornika bezodpływowego a następnie wywożone pojazdami asenizacyjnymi na oczyszczalnię ścieków.

Oddziaływanie na wody podziemne.

Wody opadowe z połaci dachowych i terenów utwardzonych, będą po oczyszczeniu w separatorze ropopochodnych wprowadzane do ziemi.

 Na podstawie  przeprowadzonych badań stwierdzono, że w obrębie badanego terenu bezpośrednio pod warstwą gleby i nasypu piaszczystego o miąższości do ok. l,0m występują osady rzeczne wykształcone jako piaski drobnoziarniste o materiale dobrze wysegregowanym, zalegające do glęb. 4,0m (nie przewiercone). Poniżej zalegają przypuszczalnie piaski średnioziarniste ze żwirem i pospółki. Z analizy materiałów archiwalnych wynika, że miąższość osadów piaszczystych prawdopodobnie przekracza 10 m.

Pierwsza warstwa wodonośna o swobodnym zwierciadle wody została nawiercona na głębokości ok. 1,1 - l,5m tj. na rzędnej ok. 1l,70m n.p.m.

Woda gruntowa przy wysokich stanach wody w rzece Odrze może stabilizować się na rzędnej ok. 13,0 m n.p.m.

Oddziaływanie na ludzi, zwierzęta, rośliny, krajobraz, dobra kultury .

Jak wynika z analizy zawartej w opracowaniu., przedsięwzięcie te nie wpływa na zmianę krajobrazu i dobra kultury oraz nie oddziaływuje ujemnie na otoczenie, w tym ludzi, rośliny, zwierzęta oraz klimat.
Oddziaływanie pola elektromagnetycznego na ludzi i środowisko.

Nie występuje.

Oddziaływanie na klimat i jego zmiany.
Do podstawowych gazów cieplarnianych zostały zaliczone dwutlenek węgla CO2, metan CH4 i podtlenek azotu N20. Substancjami, które przyczyniają się do tworzenia gazów
cieplarnianych są również gazy prekursorowe w postaci tlenków azotu NOx, tlenku węgla CO i dwutlenku siarki S02. Spośród wymienionych substancji w opracowaniu wykonano obliczenia emisji dla NOx, CO i dwutlenku siarki S02dla obu analizowanych wariantów Przedmiotowa Inwestycja na etapie realizacji będzie miała znikomy wpływ na klimat i ograniczy się on jedynie do terenu przeznaczonego pod budowę. Etap realizacji w wariancie preferowanym przez Inwestora będzie miał mniejszy wpływ na klimat w związku z mniejszą ilością planowanych elementów infrastruktury technicznej a co za tym idzie nieco krótszym czasem realizacji. W trakcie realizacji Inwestycji oddziaływanie w zakresie wpływu na stan czystości powietrza a tym samym na klimat terenu związane będzie głównie z pracą maszyn budowlanych, pracami monterskimi ręcznymi i mechanicznymi oraz transportem materiałów i urządzeń dostarczanych na plac budowy. Dochodzi do tego niewielka emisja niezorganizowana związana z transportem i przemieszczaniem materiałów sypkich i pylastych. Projektowane przedsięwzięcie nie wpłynie w sposób znaczący (t.j. odczuwalny przez człowieka) na zmianę elementów klimatu lokalnego na etapie jego realizacji. Emisja prekursorów gazów cieplarnianych na etapie funkcjonowania Inwestycji wynikać będzie głównie z  ruchu samochodowego wynikającego z poruszanie się pojazdów osobowych, dostawczych  i ciężarowych na terenie obiektu.
Charakterystyka rodzaju i skali oddziaływań na klimat uwzględniający następujące zagadnienia:
	Zagadnienie
	Rodzaj i etap oddziaływania
	Zasięg oddziaływania

	Bezpośredni wzrost emisji gazów cieplarnianych i ich prekursorów
	Zanieczyszczenia ze spalania w silnikach samochodów o.

Oddziaływanie związane z etapem

funkcjonowania przedsięwzięcia.
	Zasięg wyliczonego oddziaływania ponadnormatywnego w obu analizowanych wariantach ogranicza się do terenu objętego

Inwestycją.

	Pośredni wzrost emisji gazów cieplarnianych i ich prekursorów
	Z fazą funkcjonowania przedsięwzięcia związane jest zapotrzebowanie na energię elektryczną. Referencyjny wskaźnik emisyjności dla produkcji energii elektrycznej (opracowany przez KOBiZE w 2011 r) wynosi 0,812 Mg C02/MWh
	Zasięg planowanego przedsięwzięcia w obu analizowanych wariantach

	Utrata siedlisk zapewniających sekwestracją C02
	Z fazą realizacji przedsięwzięcia związane jest jedynie usunięcie pokrywy roślinno - glebowej w miejscach posadowienia obiektu i infrastruktury technicznej.
	Usunięta roślinność (głównie trawiasta) nie będzie miała znaczącego wpływu na pochłanianie dwutlenku węgla poza terenem planowanego przedsięwzięcia.


                       Wpływ etapu funkcjonowania na klimat będzie dla obu wariantów bardzo podobny. Większy ruch samochodowy w wariancie alternatywnym będzie powodował nieznacznie większą emisję gazów i pyłów do powietrza, a tym samym można sądzić, że jest on mniej korzystny dla lokalnego klimatu. Planowane wykorzystanie gazu ziemnego w celach grzewczych uważane jest za najbardziej efektywne i najmniej obciążające środowisko spośród obecnie stosowanych metod zaspokajanie potrzeb cieplnych i energetycznych, opartych na konwencjonalnych nośnikach ciepła. W celu zminimalizowania oddziaływania użytkownicy kotłów grzewczych powinni zadbać o ich właściwy stan techniczny. W związku z realizacją inwestycji w żadnym z analizowanych wariantów nie dojdzie do wycinki drzew zapewniających sekwestracje CO2. Usunięta zostanie jedynie pokrywa roślinno - glebowa nie mająca znaczącego wpływu na pochłanianie dwutlenku węgla. Na obniżenie ilości dwutlenku węgla w atmosferze wpływa znacząco sekwestracja CO2 przez drzewa. W opracowaniu „Wpływ terenów zieleni, zwłaszcza drzew na stan środowiska, energooszczędność, gospodarkę wodną i izolacyjność akustyczną"(opr. B. Szczepanowska) podano, że roczna sekwestracja węgla przez drzewo wynosi od 7 kg (drzewa małe) do ponad 90 kg (drzewa duże). Inwestor po zakończeniu prac budowlanych planuje wykonanie nawierzchni trawiastych. Na podstawie wykonanych obliczeń można stwierdzić, że emisja gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza ze wszystkich źródeł, czyli z procesu spalania paliw w pojazdach poruszających się po drogach wewnętrznych, emisja ze spalania paliw w źródłach grzewczych, nie spowoduje przekraczania standardów jakości powietrza. Wielkość i charakter przedsięwzięcia pozwala wykluczyć możliwość jego oddziaływania w istotnym zakresie na elementy klimatotwórcze. Aby stwierdzić zasadność podejmowania działań związanych z przystosowaniem planowanej Inwestycji do postępujących zmian klimatycznych przeprowadzono analizę wrażliwości przedsięwzięcia biorąc pod uwagę wskazane w opracowaniu „Wytyczne dla kierowników projektów: uodpornienie wrażliwych inwestycji na zmianę klimatu" źródło: www.https://klimada.mos.qov.pl/ czynniki i zagrożenia klimatyczne. Analizując  można stwierdzić, że przedmiotowa inwestycja w żadnym z analizowanych wariantów nie wymaga adaptacji do postępujących zmian klimatycznych. Ponadto brak też jest potencjalnej możliwości aby zmiany klimatyczne obserwowane w ujęciu całego kraju oddziaływały w sposób negatywny na funkcjonowanie planowanej Inwestycji. Planowana do zastosowania przy realizacji Inwestycji technologia jest niezależna od ewentualnego wzrostu lub spadku średnich rocznych temperatur.

Wzajemne oddziaływanie między elementami środowiska

Analizując wzajemne powiązania i oddziaływania pomiędzy poszczególnymi elementami środowiska należy stwierdzić, iż zasięg oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia będzie stosunkowo niewielki i nie będzie się różnił od stanu obecnego. Oddziaływanie to zamknie się w granicach działek, na których te obiekty są położone lub są projektowane i nie wystąpi oddziaływanie między elementami środowiska Na terenie objętym opracowaniem nie wystąpią zagrożenia związane z negatywnym oddziaływaniem na obiekty czy obszary prawnie chronione (NATURA 2000 - Park Krajobrazowy).

VII.WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA KONIECZNE JEST USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA.
Z analizy przeprowadzonej w niniejszym KIP wynika, że w czasie budowy i eksploatacji zachowane będą standardy jakości środowiska tj. uciążliwość zamknie się w granicach terenu należącego do Inwestora.

Potencjalne skutki transgraniczne rozpatrywać należy w dwóch aspektach:

1. Wpływ projektowanego przedsięwzięcia na powstanie zanieczyszczeń mogących przemieszczać się na dalekie odległości- regulowany jest postanowieniami Konwencji               w sprawie „Transgranicznego przenoszenia zanieczyszczeń na dalekie odległości”

-   Analizowane przedsięwzięcie nie powoduje ponadnormatywnych oddziaływań na środowisko na jej terenie i poza nim.

2. Wpływ nowych obiektów na powiększenie lub zmniejszenie efektu oddziaływania transgranicznego- regulowany jest Konwencją o Ocenach Oddziaływania na Środowisko w Kontekście Transgranicznym.

Analizowane przedsięwzięcie nie zalicza się do obiektów, które wymieniono  w załączniku  nr 1 do konwencji, precyzującego rodzaje działalności mogące mieć oddziaływane transgraniczne.

Planowane przedsięwzięcie ma charakter oddziaływania wyłącznie lokalny – stąd nie obowiązują wymagania przeprowadzenia procedury postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Reasumując, ze względu na charakter inwestycji, wielkość emitowanych zanieczyszczeń oraz odległość od granicy państwa, transgranicznego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się. 

VIII.MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ.
Odrębnej analizy wymaga ocena przedsięwzięcia pod kątem zagrożenia otoczenia planowanej inwestycji skutkami awarii przemysłowej z udziałem niebezpiecznych substancji chemicznych.

Biorąc pod uwagę, iż zarówno realizacja przedsięwzięcia, jak i eksploatacja wszystkich projektowanych obiektów, nie wymaga gromadzenia lub użytkowania krytycznych ilości substancji niebezpiecznych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia  2016r. ( Dz.U. z 2016 r. poz. 138) w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych,  decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym  wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, planowanego do realizacji przedsięwzięcia nie należy klasyfikować jako zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Analizowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii.
IX.OPIS METOD PROGNOZOWANIA, ZASTOSOWANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ ORAZ 0PIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, OBEJMUJĄCY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKO-, ŚREDNIO- I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.
Do przeprowadzenia analiz w raporcie wykorzystano metodyki wynikające z obowiązujących przepisów i uznane przez Ministerstwo Środowiska, programy komputerowe zalecane do stosowania przez Ministerstwo Środowiska i Instytut Ochrony Środowiska.

Analizy prognostyczne wykonane w części dot. oddziaływania akustycznego oparte są na obliczeniowych metodach oceny hałasu dla zakładów przemysłowych, pomiarach wykonanych przy źródłach i operacjach podobnego typu, instrukcji 308 Instytutu Techniki Budowlanej Warszawa 1992 z programem komputerowym oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.  z 2014r, poz. 112).

Obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego zostały przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. Podstawą metodyki obliczeń są formuły Pasquille'a na obliczanie stężeń zanieczyszczeń gazowych. Ilość i różnorodność danych powoduje konieczność użycia programów komputerowych. W niniejszej analizie oparto się na modelu TAR.

W zakresie zagadnień przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych realizacja opracowania prowadzona była etapowo. W pierwszym etapie przeprowadzono analizę dostępnej literatury przyrodniczej pod kątem oceny kolizji projektowanego przedsięwzięcia z ustanowionych prawnie oraz proponowanych do utworzenia form ochrony przyrody. Wykorzystano materiały dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska. Przeanalizowano także listę obszarów Natura 2000 wraz z Standardowymi Formularzami Danych, które zostały zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Środowiska. Dokonano analizy pod kątem przyrodniczym zapisów Waloryzacji Przyrodniczej gminy Boleszkowice. W drugim etapie dokonano terenowej lustracji wyznaczonych wariantów projektowanej inwestycji, a w trzecim etapie dokonano całościowej oceny i analizy zgromadzonego materiału. Realizacja przedsięwzięcia, zgodnie z przedstawioną przez inwestora koncepcją, zawartą w projektach budowlanych, uwzględnia następujące korzystne dla środowiska rozwiązania:

1. wody opadowe z dachów budynków i terenów utwardzonych, po podczyszczeniu będą odprowadzane do ziemi .

2. wszystkie odpady wytwarzane lub przewidziane do wytworzenia zostaną  zagospodarowane, zgodnie z ustawą o odpadach i nie będą miały wpływu na środowisko.

Wyznaczony pod projektowane inwestycje obszar znajduje się poza  obszarami chronionymi .

Z punktu widzenia ochrony powietrza atmosferycznego i hałasu, lokalizacja tych przedsięwzięć jest zgodna z przepisami o jej ochronie.

W związku z powyższym można stwierdzić, że realizacja przedsięwzięć nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko, w tym oddziaływanie bezpośrednie. pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko, średnio i długo terminowe, stałe i chwilowe będzie ograniczone do minimum i nie będzie przekraczało terenu, do którego Inwestor ma tytuł prawny.

X.FAZA LIKWIDACJI.
W przypadku konieczności ewentualnej likwidacji planowanych obiektów, niezbędne będą następujące działania:

1. zinwentaryzowanie wszystkich obiektów i elementów konstrukcyjnych, które nie będą wykorzystywane w następnej funkcji obiektu,

2. zlikwidowanie (demontaż i rozbiórka) elementów konstrukcyjnych, które nie będą wykorzystywane w następnej funkcji obiektu,

3. demontaż i wywóz urządzeń nie związanych z planowaną nową działalnością,

4. przeprowadzenie badania stopnia zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych na terenie likwidowanego obiektu, celem stwierdzenia czy teren nie został zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi. W przypadku stwierdzenia takiego zanieczyszczenia niezbędnym będzie podjęcie działań rekultywujących środowisko gruntowo-wodne.

W przypadku likwidacji obiektów powstać będą odpady typowe jak powstające podczas budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych i drogowych.

Sposób postępowania z nimi należy przyjąć zgodnie z ustawa o odpadach, zapewniając ich maksymalne wtórne wykorzystanie. Oddziaływanie na pozostałe elementy środowiska będzie podobne do oddziaływania w fazie budowy.

XI.NADZWYCZAJNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA.
Powodem powstawania sytuacji awaryjnych na terenie przedsięwzięcia mogą być

m.in.

1. Zagrożenie pożarowe.

2. Wady materiałowe zastosowanych urządzeń i linii technologicznych oraz sieci infrastruktury technicznej.

3. Wpływ warunków geomorfologicznych.

4. Wpływ warunków uzbrojenia terenu.

5. Niedbałość pracowników i nieprzestrzeganie przepisów bhp.

W celu uniknięcia awarii należy :

1. prowadzić prace budowlane pod nadzorem,

2. sprawdzić zgodność wykonawstwa z projektem budowlanym,

2.  prowadzić ciągłą kontrolę pracy poszczególnych urządzeń,

3. prowadzić kontrolę jakości pracy i przestrzegania przepisów bhp.

Prawo budowlane nakłada na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego obowiązek użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami ochrony środowiska oraz utrzymania go w należytym stanie technicznym tak, aby nie wystąpiło zagrożenie życia lub zdrowia użytkowników oraz bezpieczeństwa mienia.

W czasie użytkowania obiekty budowlane powinny być poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nadzwyczajnymi zagrożeniami środowiska mogącymi wystąpić na terenie obiektów są przede wszystkim: zagrożenie pożarowe oraz zderzenia i uszkodzenia niewłaściwie manewrujących pojazdów podjeżdżający na teren obiektów, w tym dostawczych
XII.ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM.
Sprecyzowanie konfliktów społecznych, które mogą wyniknąć z powodu realizacji inwestycji jest niezwykle trudne. Jednakże w toku postępowania administracyjnego pełen dostęp do informacji dla społeczeństwa, wyjaśnienie kwestii wzbudzających zaniepokojenie może spowodować ograniczenie wystąpienia takich sytuacji, poprzez uspokojenie społeczeństwa rzetelną i wyczerpująca informacją.

Przyczynami konfliktów społecznych związanych z realizacja przedsięwzięcia mogą być m.in. naruszenie interesów osób trzecich.

Zgodnie z ustawą prawo budowlane, zamierzenie inwestycyjne nie może naruszać uzasadnionych interesów osób trzecich. W tym przypadku osobami takimi

mogą być użytkownicy i właściciele terenów sąsiadujących a zaliczonych do terenów chronionych. Szczegółowa analiza wpływu emitowanych zanieczyszczeń została przedstawiona w załączniku nr 1 niniejszego raportu.

Z niniejszej analizy wynika, że oddziaływanie przedsięwzięcia zamknie się w granicach  działki . W związku z tym należy uznać, że nie zostaną naruszone interesy osób trzecich. Nie przewiduje się wystąpienia konfliktów społecznych, związanych z planowanym przedsięwzięciem.

XIII.OBSZAR OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA.
Art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ( Dz.U.z 2020 r. poz. 1219)  Prawo ochrony środowiska nie uwzględnia tego rodzaju obiektów, jako tych dla których można tworzyć obszar ograniczonego użytkowania.                                                                                                                                                                                                                                                                         XIV.PROPOZYCJE MONITORINGU.                                                                                                    W trakcie robót budowlanych i eksploatacji inwestycji należy kontrolować prawidłowy stan utrzymania sprzętu budowlanego oraz pojazdów transportowych. Należy prowadzić ilościową i jakościową ewidencję odpadów, zgodnie z przyjęta klasyfikacją odpadów.
XV.OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI.
        Na terenie działki o numerze ewidencyjnym 420/1  nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne.
XVI. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO OPRACOWUJĄC KIP.
Do przeprowadzenia niniejszego KIP wykorzystano metodyki wynikające z obowiązujących przepisów i uznane przez Ministerstwo Środowiska. Przedsięwzięcia o takich parametrach jak analizowane przedsięwzięcie są realizowane i eksploatowane od kilkunastu lat, w Polsce, w standardzie europejskim. Pod względem rozwiązań technicznych i technologicznych obiekty te są dostatecznie rozeznane. Doświadczenia zebrane przy wykonywaniu ocen oddziaływania na środowisko dla podobnych obiektów zostały wykorzystane przez autorów niniejszego raportu.

XVII.PORÓWNANIE PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH Z ART. 143 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA.
Zastosowana technologia budowy i eksploatacji  spełnia wymagania, określone w art. 143 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w tym m.in. w prowadzonej działalności:

1. nie ma potrzeby stosowania substancji o potencjale zagrożenia dla środowiska,

2. zapewnia się efektywne wykorzystanie energii,

3. zakłada się racjonalne zużycie innych surowców i paliw,

planuje się stosowanie technologii małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów.
XVIII.WNIOSKI I ZALECENIA KOŃCOWE.
1. Wody opadowe z terenów utwardzonych ( parkingów, dróg manewrowych ) oraz wody opadowe z dachów, odprowadzić po oczyszczeniu do ziemi .

2. Uregulować stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami na etapie budowy i eksploatacji.

3. Projektowaną inwestycję cechuje niski poziom hałasu i jego oddziaływanie. W związku z tym można sprecyzować wniosek, że przedsięwzięcie nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska w jej otoczeniu.

4. Należy prowadzić monitoring środowiska zgodnie z zaleceniami niniejszego KIP.

XIX. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM.

Przedmiotem niniejszego KIP jest przedsięwzięcie polega na :

„Rozbudowa istniejącego zakładu produkcji wyrobów z drewna na działce o numerze ewidencyjnym 420/1 obręb Kaleńsko". Drogi wewnętrzne zostaną wykonane z  kostki betonowej .
 Inwestorem tego przedsięwzięcia jest: 
                                                    FRAME PACK 

                              KAMIL SZALAST, REMIGIUSZ PAPROCKI S.K.A.

                            KALEŃSKO 27,  74-406 NAMYŚLIN
KIP jest dokumentem niezbędnym w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
W świetle Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2019r, poz. 1839 z późniejszymi zmianami), analizowane przedsięwzięcie zaliczone zostały do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. KIP został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów tj. art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie analizowano w kontekście oddziaływania na poszczególne elementy środowiska z uwzględnieniem:

1. wariantowości,

2. potencjalnego transgranicznego oddziaływania na środowisko,

3. fazy budowy, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia.

W oparciu o przeprowadzoną analizę środowiskową powyższego zadania inwestycyjnego można stwierdzić, że realizacja przedsięwzięcie nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko, pod warunkiem realizacji jej zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym KIP. Nie wystąpią również oddziaływania transgraniczne.

W niniejszym KIP przeanalizowano oddziaływania na poszczególne elementy środowiska:

1. ochrona powietrza - na podstawie wykonanych obliczeń można wnosić, że, nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska,

2. zagrożenia hałasem - w wyniku niniejszej analizy można stwierdzić, że planowanego przedsięwzięcia nie będzie źródłem przekroczenia dopuszczalnych norm poziomu hałasu w środowisku,

3. ochrony środowiska przyrodniczego - przedsięwzięcie położone jest poza obszarami chronionymi .

4. ochrona środowiska gruntowo-wodnego -  wody opadowe z powierzchni utwardzonych po uprzednim oczyszczeniu w separatorze ropopochodnych będą wprowadzane do ziemi, co zabezpieczy środowisko gruntowo- wodne przed jego degradacją.

5. na terenie przedsięwzięcia i w jego sąsiedztwie nie występują zabytki i krajobraz kulturowy.

W niniejszym KIP przedstawiono propozycje monitoringu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko na etapie budowy i eksploatacji.

KIP ten jest aktualny wyłącznie dla analizowanych rozwiązań technicznych i technologicznych inwestycji oraz źródeł zanieczyszczeń planowanych do usytuowania na terenie przedmiotowej inwestycji, zawartych w dokumentach przekazanych przez inwestora.

Każda znacząca ich zmiana lub zmiana funkcji terenów sąsiadujących powinna spowodować ponowne przeanalizowanie wpływu przedmiotowej inwestycji na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Boleszkowice, po uzgodnieniu z RDOŚ Szczecin i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.
XX. PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ W FORMIE GRAFICZNEJ I KARTOGRAFICZNEJ 

                                                                                                                                                                   Zagadnienia przedstawione graficznie załączone zostały do niniejszego KIP w formie załączników .
XXI.ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO SPORZĄDZENIA KIP.

1.
Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 247 );

2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. 2020 poz. 1219 );

3.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z póżn.zm.)

4.
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 624 .);

5.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 55);

6.
Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 710 z późn. zm.).

7.  Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020r. poz. 10),                                                                                                                                                              8.   Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j.  Dz.U.2020.1219);
9.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839);
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