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Charakterystyka przedsięwzięcia


Planowane przedsięwzięcie pn. „Eksploatacja i przeróbka złoża kruszywa naturalnego Kaleńsko Pole Zachodnie Nr 1” realizowane będzie w miejscowości Kaleńsko, gmina Boleszkowice, powiat Myślibórz, Województwo Zachodniopomorskie.

Złoże „Kaleńsko- Pole Zachodnie 1” zostało udokumentowane w 2005 r. w granicach działki o numerze ewidencyjnym 164/13 i 163. Złoże kruszywa naturalnego według stanu na dzień 31.12.2007 określa zasoby bilansowe w kat. C1 w wysokości 390.799 Mg. Powierzchnia złoża wynosi 43.207 m2. Jedyną kopaliną występującą w złożu jest kruszywo naturalne, a kopaliny towarzyszące nie występują. Eksploatacja złoża prowadzona będzie na pow. do 4,5 ha, do poziomych i pionowych granic złoża spod lustra wody, przy użyciu pogłębiarki ssąco-refulacyjnej. Eksploatacją objęty zostanie cały teren udokumentowanego złoża, a granice eksploatacji pokrywać się będą z granicami udokumentowanego złoża. Pozwoli to na pełne wykorzystanie udokumentowanych zasobów i uprości proces likwidacji zakładu górniczego oraz rekultywacji terenów pogórniczych po wyczerpaniu zasobów. Po zakończeniu eksploatacji przewiduje się wodny kierunek rekultywacji.

Urobiona kopalina ładowana będzie do kosza zasypowego skąd podawana będzie do przesiewacza, a następnie rozdzielana na frakcje i gromadzona na stożkach usypowych.

Zakład górniczy nie posiada stałej instalacji przeróbczej. W okresie ważności planu ruchu, w wyrobisku kopalni zainstalowany zostanie węzeł przestawnego zakładu w którym prowadzona będzie segregacja nadawy pod względem granulacji na przesiewaczach oraz planuje się kruszenie nadgabarytów na drobniejsze frakcje. Przeróbka mechaniczna kopaliny prowadzona będzie z użyciem wody. 

Z przedłożonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wynika, iż oddziaływanie zakładu górniczego na środowisko będzie związane z emisją pyłów i gazów oraz hałasu, jednak będą one miały charakter lokalny i nie spowodują uciążliwości dla sąsiednich terenów. Z raportu wynika, iż powyższe emisje nie wykroczą poza projektowane granice obszaru górniczego.

