Gmina Boleszkowice                                                                                                                            

ul. Świerczewskiego 24,                                                                Boleszkowice, dnia  11.05.2011 r.

74-407 Boleszkowice

Tel. 095 7606124

fax. 095 7606135

                                                                                                                                 TABLICA OGŁOSZEŃ

                                                                              Strona internetowa http://www.boleszkowice.pl                                 
Znak: ZP.271.2.2011
                                                        OGŁOSZENIE PRZETARGOWE  
             Wójt Gminy Boleszkowice 74-407 Boleszkowice ul. Świerczewskiego 24 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne „Remont nawierzchni bitumicznej oraz chodników w miejscowości Boleszkowice, wzdłuż ul Poniatowskiego i Żeromskiego”  
Zamówienie obejmuje wykonanie nawierzchni drogi poprzez :
- rozebranie nawierzchni bitumicznej – 35 m2
- rozebranie nawierzchni z brukowca – 35 m3

- rozebranie krawężników betonowych – 20 m
- wywiezienie gruzu z rozbiórki – 10 m3
- wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznej, średnia grubość 4 cm, z wywiezieniem urobku na 1 km – 536,4 m2
- regulacja pionowa kratek ściekowych – 2 szt.
- regulacja pionowa studzienek rewizyjnych – 11 szt.
- wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni, głęb. 10 cm – 40 m2
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku, gr. 10 cm – 40 m2
- podbudowa z kruszywa łamanego, gr. 20 cm – 35 m2
- podbudowa z betonu B-10, gr. 8 cm – 35 m2
- nawierzchnia z brukowca 16-20 cm – 35 m2
- ustawienie krawężnika betonowego 15x30 cm na ławie z oporem betonu B-10 – 20 m
- ustawienie krawężników betonowych trapezowych 15x22x30 cm – 25 m
- wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mastyksowo-grysową (SMA), średnia grub. warstwy 2 cm -114 t
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo- grysowej (SMA), grub. warstwy po zwałowaniu 4 cm – 2.816,4 m2

- zakup i montaż znaków drogowych – 12 szt.

- wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu
Przebudowa nawierzchni chodnika obejmuje:

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodnika z płytek betonowych 50x50x7 cm                                        (z wyłączeniem chodnika o nawierzchni z kostki betonowej) - 88,0 m2

- rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm – 34 m2
- rozbiórka elementów ulicy : krawężnik betonowy – 51,0 m

- wykonanie koryta pod chodnik i jezdnię gł. 20 cm – 98,0 m2

- wykonanie koryta pod chodnik i jezdnię gł. 30 cm – 205,0 m2

- wywóz nadmiaru urobku ziemi – 76 m3

- profilowanie i zagęszczenie podłoża – 303 m2

- wykonanie warstwy odsączającej – 303 m3

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm – 67 m3
- ustawienie krawężnika drogowego 15x30 cm – 176,0 m
- ustawienie obrzeża betonowego chodnika 30x8 cm – 142 m 
- ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej h= 8 cm 9 (chodnik - 236 m2,                                       zjazdy – 67 m2)
- zakup i montaż znaków o wym. 70x90 cm z logo gminy /wzór do uzgodnienia/ – 2 szt.

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 
- uporządkowaniem terenu 

Kod CPV 45233220-7

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z realizacji zadania w przypadku nie otrzymania środków finansowych zewnętrznych.
Wymagany termin realizacji  od dnia podpisania umowy do 30.09.2011r..

Wymagany termin gwarancji: 36 m-cy.

              O udzielenie  zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych a także warunki dodatkowe (minimalne)
a. Zdolność kredytowa Wykonawcy (zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. „ Prawo Bankowe” Dz. U.02.72.665 z późniejszymi zmianami ) lub wielkość posiadanych przez niego środków finansowych nie może być mniejsza niż wartość ofertowa,
b. Wykonawca musi dysponować osobą  z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej, praktyką oraz aktualnym wpisem o przynależności do właściwej Izby Inżynierów – do pełnienia nadzoru wykonawczego  (jeśli taka osoba nie jest  pracownikiem Wykonawcy należy dołączyć kopię odpowiedniej umowy z wykonawcą o pełnieniu nadzoru wykonawczego).
Ocena spełnienia w/w warunków nastąpi na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 2000 zł.
Kryteria oceny ofert: cena 100%

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg –  Remont nawierzchni bitumicznej oraz chodników w miejscowości Boleszkowice, wzdłuż ul Poniatowskiego i Żeromskiego”  Nie otwierać przed 31.05.2011r. godz. 1000 oraz adresem wykonawcy należy składać                       w sekretariacie U.G. (pokój nr6) w terminie  do 31.05.2011 r. do godziny 945
Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.05.2011 godz. 1000 w siedzibie zamawiającego sala posiedzeń nr 3

Formularz specyfikacji można odebrać w U.G. Boleszkowice pokój nr 14. lub na stronie Zamawiającego www.bip.boleszkowice.pl  Pracownikiem uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Ewa Dardzikowska w pokoju nr 16 tel. 0957606124 w 36
w dni robocze w godzinach od 8.00 – 14.00

