Boleszkowice: Wykonanie placów zabaw dla dzieci w miejscowościach Gudzisz, Chwarszczany i Chlewice
Numer ogłoszenia: 85763 - 2014; data zamieszczenia: 18.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 47123 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 095 7606124 w. 43, faks 095 7606135.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie placów zabaw dla dzieci w miejscowościach Gudzisz, Chwarszczany i Chlewice.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: a)Zestaw zabawowy - 3 szt.: Urządzenie wykonane z drewna impregnowanego powierzchniowo o średnicy min. 90 x 90 mm. Słupy osadzone w gruncie przy pomocy stalowych kotew. Płyty boczne urządzenia, daszek, barierki mostka wykonane ze sklejki, płyt HPL lub płyt HDPE odpornych na wilgoć. Elementy stalowe wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo. Belki konstrukcyjne osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego. Elementy składowe urządzenia min.: - wieża z daszkiem - podest - ślizg h = 1,0 m - mostek - balkonik - rura strażacka - trap typu ścianka wspinaczkowa Wym. (dł. szer. wys.): ok. 4,47 m x 4,00 m x 3,30 m Wym. strefy bezpieczeństwa: ok. 7,00 m x 7,00 m b)Huśtawki wahadłowa podwójna z siedziskiem typu koszyczek - 3 szt.: Konstrukcja wykonana z drewna impregnowanego powierzchniowo o średnicy min. 120 mm. Słupy osadzone w gruncie przy pomocy stalowych kotew. Belka pozioma stalowa o przekroju min. 100 x 100 mm ocynkowana malowana proszkowo, łańcuch techniczny kalibrowany dwa siedziska gumowe typu koszyczek zapinane łańcuszkiem. Wyklucza się możliwość stosowania opon. Wym. huśtawki: ok. 3,82 m x 2,00 m x 2,00 m Wym. strefy bezpieczeństwa: ok. 7,00 m x 4,50 m c)Karuzela tarczowa typu koło - 3 szt.: Konstrukcja rury stalowe o przekroju 63 mm ocynkowane, malowane proszkowo karuzela obraca się na stalowym łożysku mocowanym od spodu na rurach kwadratowych, podest z blachy ryflowanej zabezpieczonej przed działaniem czynników atmosferycznych urządzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych. Wym. Karuzeli: ok. 1,50 m wys. 0,75 m Wym. strefy bezpieczeństwa średnica 4,50 m d)Bujaki pojedyncze typu (Miś, Konik, Motorek, Żyrafa) - 3 zestawy.: Konstrukcja wykonana ze sklejki, płyt HPL lub płyt HDPE odpornych na wilgoć. Elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo urządzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych. Wym.: ok. 1,06 m wys. 1,00 m Wym. strefy bezpieczeństwa średnica 3,00 m Zestaw zawiera: - Bujak Miś - Bujak Konik - Bujak Motorek - Bujak Żyrafa e)Huśtawka ważka - 3 szt.: Urządzenie zręcznościowo-gimnastyczne wykonane z drewna toczonego o średnicy min.120 mm. Drewno zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych oraz elementy z rur stalowych o przekroju min. 100 x 100 mm ocynkowanych malowanych proszkowo Słupy osadzone w gruncie przy pomocy stalowych kotew. Siedziska wykonane z gumy. Wym. (dł. wys.): ok. 3,00 m x 0,50 m Wym. strefy bezpieczeństwa: ok. 6,00 m x 3,00 m f)Sześciokąt gimnastyczny - 3 szt.: Urządzenie wykonane z drewna o min. przekroju 120 mm zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych, rurki stalowe o przekroju min. 34 mm ocynkowane malowane proszkowo, urządzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych. Elementy składowe urządzenia min. -ścianka wspinaczkowa -kratownica drewniana -kółka akrobatyczne -łańcuch z klockami do wspinania -drabinka pionowa -ściana z opon Wym. (dł. szer. wys.): ok. 3,00 m x 2,60 m x 2,50 m Wym. strefy bezpieczeństwa: ok. 6,45 m x 5,60 m g)Zestaw do gry w kółko i krzyżyk - 3 szt.: Wykonany z drewna klejonego warstwowo zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych montowane na kotwach stalowych ocynkowanych. Wym. ( dł. szer.): ok. 1,00 m x 0,18 m Wym. Strefy bezpieczeństwa - nie dotyczy h)Piaskownica kwadratowa 3,0 m x 3,0 m - 3 szt.: Konstrukcja wykonana z drewna o przekroju min 100 mm zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych siedziska ze sklejki, płyt HPL lub płyt HDPE odpornych na wilgoć. Elementy połączone za pomocą śrub M 6 do M 12 Wym. ( dł. szer. wys.) 3,0 m x 3,0 m x 0,40 m Wym. Strefy bezpieczeństwa - nie dotyczy i)Ławka z oparciem na podstawie metalowej - 3 szt.: Urządzenie wykonane z drewna oraz metalu zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych urządzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych. Wym. ( dł. szer. wys.) 1,80 m x 0,85 m x 0,95 m Wym. Strefy bezpieczeństwa - nie dotyczy j)Regulamin placu zabaw - 3 szt.: Urządzenie wykonane z drewna impregnowanego powierzchniowo o średnicy min. 100 mm. Słupy osadzone w gruncie przy pomocy stalowych kotew, zawierające treści mówiące o ogólnych zasadach obowiązujących na placach zabaw (wiek dzieci 4-12 lat, do lat 8 przebywają pod opieką dorosłych, zakaz wprowadzania psów, zakaz spożywania alkoholu, zakaz śmiecenia, zakaz dewastacji itp.). Wym. ( szer. wys.): ok. 1,0 m x 2,20 m Wym. Strefy bezpieczeństwa - nie dotyczy k)Kosz na śmieci metalowy - 3 szt.: Urządzenie wykonane z elementów malowanych proszkowo o poj. min. 50 litrów, montowane w stopie betonowej lub wkopany. Wym. (dł. szer. wys.): ok. 0,48 m x 0,32 m x 0,95 m Wym. Strefy bezpieczeństwa - nie dotyczy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Dofinansowanie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 6.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· HYDRO-WIELKOPOLSKA B. Przepióra Place Zabaw, Ul. Farbiarska 28, 62-050 Mosina, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 72140,53 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 71160,00

· Oferta z najniższą ceną: 71160,00 / Oferta z najwyższą ceną: 84042,12

· Waluta: PLN.

